문서번호	현장민원과-2791
결재일자	2016.3.2.
공개여부	대시민공개

주무관	현장민원과장				결재
김병용	03/02 한병주
협 조

기간제근로자 교육실시결과 보고

교육일시	2016. 2. 29(월) 13:30~14:30
교 관	***********
교육대상	기간제근로자(총 10명)
교육제목	2016 만기계량기 및 역류방지밸브 교체
교육내용
	○ 금년도 우리사업소 교체목표 수전은 31,168전으로 - 강서수도사업소 1개월 지원(2인)을 감안하면 1인당 년간 3,550전 월간 395전 을 교체하여야하며 목표 달성을 위해서는 월별 교체 물량 관리가 필요함. - 전체 교체물량 중 아파트는 약50%(15,635전)로 월별 교체를 원칙으로 하되 물량이 집중된 5,6,10월은 인접 월에 분산교체 - 상가건물등은 건물의 사용 용도등을 파악한 후 관리실등에 반드시 교체 공지 ※ 건물내 병원이 있을 경우는 만드시 교체 전 통보 - 노후 배관의 경우 특별이 주의(파손등 우려 시 교체중단) ○ 금년도 역류방지 밸브의 경우 11,500전으로 1인당 1,278전을 교체하여야 함. - 소출수 및 저수압지역에 대한 리스트참고할 것 (급수운영과,시설관리과 자료) - 역류방지밸브 교체에 따른 배관파손등 사고 발생시 누수복구 업체 즉시 연락. ○ 근로자는 계량기 교체 후 규정에 의한 계량기 교체 일일보고를 철저히 하여야 하며, 현장 방문시 명찰을 패용하여야 한다. - 수용가 등에 방문목적과 일시 단수 및 작업예정 시간을 사전에 안내 한다 - 계량기 구경, 기물번호 및 봉인번호 당해 급수설비 일치여부 및 누수 등을 확인 하고 작업한다. - 작업완료후에는 계량기설치방향 및 누수여부를 확인하고 인입밸브의 개폐도를 원상태로 유지하고, 보온재 등은 교체전의 원상태대로 유지하고 수용가에 교체 통지서를 반드시 통보 ○ 수도계량기 교체작업중 교체장애 사유가 수도사용자의 귀책인 경우에는 그 사실을 수도사용자에게 해소하도록 현장에서 안내하고, 해소가 되지 않을 경우에는 사용부서의 장(담당자)에게 보고하여야 한다. - 근로자는 현장 작업중 누수 등 사고발생시 즉시 사용부서에 보고하여야 하며 사고가 수습될 때까지 현장을 지켜야 한다. ※ 건의사항 - 건의사항 : 계량기 교체에 필요한 공구 구매 붙임 : 1. 교육사진 1부 2. 교육참석확인서명 1부. 끝.