문서번호	교량안전과-3686
결재일자	2016.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		류봉현	03/03 박문희
협 조
	★교량기획팀장			하현석
	주무관			이회진

숯내교(닐센아치)

강구조시설물 안전점검 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 03

안전총괄본부

(교량안전과)

숯내교(닐센아치) 강구조시설물 안전점검 결과

숯내교(닐센아치) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 함.

점검개요

숯내교(닐센아치) 시설물 현황

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	32.5	230	강남구 자곡동~ 송파구 문정동	교량안전과 (교량기획팀)	DB-24	닐센아치 STB	'10.5.31	계룡건설산업

점검구간 : 숯내교 닐센아치구간(P1~P2구간)

점검일자 : 2016.2.24(수)

점 검 자 : 교량안전과(강구조교량팀) 이우근, 이제택

점검결과

주요 결함사항

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개 략)	보수금액 (개 략)
숯내교 (아치구간)	타이거더 내부 체수 및 부식발생	케이블 정착부 누수	케이블 누수차단 및 보수도장	케이블 No22 및 No 24번 (G2열 D7/D9)	추 가 조사 후 별도산정 필 요
			※ D7(22번) 누수로 체수 발생
	우수유입 흔적 (Splice부 및 단부가로보)	강박스 틈새 충진 불량	틈새 충진	- 타이거더 G2열 P1 D23 Splice부 - P2 단부 가로보 (우측)
	부식 및 도장박리	시공불량 및 우수접촉	전처리후 보수도장	총 27개소
			· G1열 : 2개소 (외부 1개소) · G2열 : 25개소 (외부 2개소)

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개 략)	보수금액 (개 략)
숯내교 (아치구간)	타이거더 외부 쓰레기 및 토사퇴적	주기적 청소 미실시	배수구멍 등 주기적 청소	G1 및 G2열 타이거더(외부)	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	비둘기 배설물 퇴적	조류 서식	청소 등	아치 강상판 P2부근 가로보위
	내부 점검등 고정용 클립 탈락	-	배전선 고정용 클립 재체결	G1열 내부 8개소 등

조치계획

금번 점검결과 발견된 결함사항은 2016년 시행예정인 “숯내교 하자검사용역”에 반영하여 추가 조사 후 일괄 정비 시행

(교량기획팀 시설물 담당 조치)

- 케이블 누수차단, 토사 등 청소, 틈새충진, 부식부 및 도장박리 발생부에 대한 보수도장 등

※ 케이블 누수 및 타이거더 도장박리 발생부는 하자여부 검토 필요

# 첨 부 : 숯내교 안전점검 보고서 1부. 끝