문서번호	운영과-355
결재일자	2016.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	난지물재생센터소장
홍징의		김웅남	03/03 최홍식
협조
	주무관		김지응

2016년 슬러지처리 기계설비 보수공사(연간단가 )추진 계획

2016. 03.

서울특별시난지물재생센터

(운영과)

2016년 슬러지처리 기계설비 보수공사(연간단가) 추진 계획

슬러지처리 기계시설물에 대한 연간단가 공사를 시행하여 수시로 발생하는 기계설비 고장에 대해, 시설 개보수 및 교체를 적기에 시행하여 안정적인 하수처리 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 사업목적

◦ 장기간 가동으로 노후화된 기계설비를 적기에 정비 및 보강하여 사고를 미연에 방지하고,

◦ 반복적으로 수리되는 유사 또는 동종설비에 대하여 연간 단가계약을 추진하여 안정적인 슬러지처리 기계설비 운영에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

◦  사 업 명 : 2016년 슬러지처리분야 기계설비 보수공사(연간단가)

◦  위    치 : 난지물재생센터 슬러지 제1,2처리장

◦  사업기간 : ‘16. 3 ~ ’16. 12. 31

◦  대상시설 : 슬러지처리분야 기계설비 1식

◦ 내   용 : 슬러지처리 기계설비중 수시로 발생하는 각종 기기들의

고장수리, 교체 및 개선 등 소규모 보수공사

○ 소요예산 : 350백만원

- 예산과목 : 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터 운영관리(하수도사업특별회계), 난지물재생센터 오니처리유지보수, 시설비(슬러지재활용시설 소규모수선)

○ 발주방법 : 계약심사과의 계약심사를 득한 후 일반공개경쟁 입찰

□ 기계설비 현황

❍ 슬러지 농축시설

시설명	수량	구분	1 처리장	2 처리장
중력농축조	5지	규 격	20.0mD x 3.0mH (2지)	16.5mD x 3.0mH (3지)
		용 량	1,885㎥	1,926㎥
기계농축기	8대	형 식	드럼형 농축기	원심농축기(3),다중원판(1)
		용 량	80㎥/hr(4)	90㎥/hr(3), 70㎥/hr(1)

❍ 소화조 및 슬러지감량화 설비

구 분	계	1 처리장	2 처리장
규 격	11지	26.0mD x 12.5mH (8지)	26.5mD x 13.5mH (3지)
용 량	74,553㎥	53,064㎥(6,633x8)	21,489㎥(7,163×3)
형 식	-	혐기성 2단(소화일 29일)	혐기성 단단(소화일 17일)
슬러지감량설비	11조	HCT 2, UCT 4조	HCT 2, UCT 3조
가온보일러	5대(5대휴지)	2,500,000㎉/hr (2대)	1,200,000㎉/hr (3대)

❍ 소화가스 포집설비

구 분	계	1 처리장	2 처리장
탈황설비	2조	40,000㎥/일 x 1조(습식)	20,000㎥/일 x 1조(습식)
가스홀더	3조	6,000㎥ x 2조	3,900㎥ x 1조

□ 추진일정

○ 2016. 3.  5 : 계약심사 의뢰(계약심사과)

○ 2016. 3. 15 : 발주(재무과)

○ 2016. 3. 30 : 계약(업체선정) 및 보수공사 시행

○ 2016. 12. 31 : 준공처리.  끝.