문서번호	공간정보과-2634
결재일자	2015.12.17.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
신정민		정윤홍	12/17 강신재
협조	주무관		장기덕
	주무관		김영혁

「2015년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」성과물 검증을 위한

용역사간 교차점검(2차) 결과보고

2015. 12.

상수도사업본부

【공간정보과】

「2015년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」성과물 검증을 위한

용역사간 교차점검(2차) 결과보고

『2015년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』탐사 및 측량 성과물 정확도 검증을 위해 실시한 용역사간 교차점검(2차) 결과를 보고 드림.

Ⅰ		점검개요

관련방침

❍「2015년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」성과물 검증을 위한 성과심사 현장

입회 및  수행사 교차점검 계획(2차)공간정보과-2113호(2015.11.27.)

점검기간 : 2015. 12. 7. ~ 12. 11.(5일간)

점검대상 : 성과심사(2차)가 진행 중인 기존관(203㎞)

점검방법

❍ 용역 수행사간 상호 교차 탐사/측량, 성과 일치여부 확인

(동남 → 서북 → 서남 → 동남)

결과요약

❍ 공공측량성과심사 규정 성과적합 기준(80% 이상)에 “만족”

(단위 : %)

구 분		서 북			서 남		동 남
		중부	서부	북부	강서	남부	동부	강남	강동
일치율	평면	96.6	100.0	100.0	96.8	100.0	98.5	95.7	97.7
	심도	97.7	100.0	98.3	98.6	100.0	100.0	100.0	97.4

Ⅱ		점검세부

점검 세부사항

❍ 점검대상 : 성과심사(2차) 기존관 신청물량(203㎞) 중

사업소별 점검물량 2%(4㎞) 선정

※ 공공측량성과심사 현지심사 물량 기준(2%)과 동일

❍ 교차점검 현황

(단위 : %)

구 분	계	중 부	서 부	북 부	강 서	남 부	동 부	강 남	강 동
성과심사	203.2	30.0	28.9	13.4	27.5	25.4	36.1	21.5	20.4
교차점검	4.54	0.73	0.62	0.47	0.63	0.58	0.69	0.39	0.43
위 치	8개소	평창동	서교동	미아동	구로동	봉천동	면목동	역삼동	마천동

❍ 점검방법

- 용역 수행사 간 상호교차 탐사/측량(담당 입회)

구 분	서 북			서 남				동 남
	중 부	서 부	북 부	강 서		남 부		동 부		강 남		강 동
용역업체	중앙항업, 제일항업, 해양정보기술			공간정보기술, 삼아항업, 네이버시스템				새한항업, 범아엔지니어링, 한국SGT
교차점검	새한항업	범아 Eng	한국 SGT	중앙항업	제일항업		해양정보	공간정보 기술	네이버 시스템		삼아항업
점검입회	정확도 개선사업 담당

- 성과일치여부 확인(공공측량성과심사 규정 기준 적용)

<지하시설물 조사/탐사 허용오차 범위>      <지하시설물 조사/탐사 적합 판단 기준>

대상물	오 차 범 위		비고
	평 면	심 도
금속관로	30㎝	30㎝	깊이 3.0m이내

구 분	적 합 기 준		비고
	평 면	심 도
조사/탐사	80%이상	80%이상

Ⅲ		점검결과

교차점검 결과

❍ 교차점검 결과현황

구 분	사업소	점 검 사 항	점 검 대 상	검 사 결 과
				일치 (점)	일치율 (%)	불일치 (점)	불일치율 (%)
계		평면	786	770	98.0	16	2.0
		심도	711	703	98.9	8	1.1
서 북	소계	평면	204	201	98.5	3	1.5
		심도	204	201	98.5	3	1.5
	중부	평면	88	85	96.6	3	3.4
		심도	88	86	97.7	2	2.3
	서부	평면	56	56	100.0	-	-
		심도	56	56	100.0	-	-
	북부	평면	60	60	100.0	-	-
		심도	60	59	98.3	1	1.7
서 남	소계	평면	381	373	97.9	8	2.1
		심도	322	319	99.1	3	0.9
	강서	평면	93	90	96.8	3	3.2
		심도	72	71	98.6	1	1.4
	남부	평면	87	87	100.0	-	-
		심도	65	65	100.0	-	-
동 남	소계	평면	201	196	97.5	5	2.5
		심도	185	183	98.9	2	1.1
	동부	평면	68	67	98.5	1	1.5
		심도	63	63	100.0	-	-
	강남	평면	46	44	95.7	2	4.3
		심도	44	44	100.0	-	-
	강동	평면	87	85	97.7	2	2.3
		심도	78	76	97.4	2	2.6

❍ 점검결과 분석

- 교차점검결과, 평면 786점 중 770점(일치율 : 98.0%), 심도 711점 중 703점(일치율 : 98.9%)이 일치하여 공공측량성과심사규정 적합기준(80% 이상)에 “만족”

Ⅳ		향후계획

교차검점 결과 중 불일치 성과 재탐사/측량 지시

❍ 불일치 성과는 용역 수행사간 의견 공유 후, 재확인

❍ 수정보완 : 2015. 12. 24.까지(예정)

붙임 : 1. (사업소별) 교차검사 보고서 1부.

2. 사진첩 1부.  끝.