문서번호	먹는물분석과-734
결재일자	2015.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	먹는물분석과장	수질분석부장		서울물연구원장
정종순	황오주	김복순		12/17 정득모
협 조

먹는물분석과 현장활동의날 결과 보고

2015.12.

서울물연구원

(먹는물분석과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

갈수기 관련 자체 지류천 수질조사 및

현장활동의 날 추진보고

현장 활동의 날 관련하여 갈수기 자체 지류천 수질조사를 실시한 결과를 보고드림

□ 현장활동 개요

○ 참가자 : 4명(수질분석부장, 먹는물분석과장, 이향연, 정종순)

○ 일  시 : 2015.12.16.(수) 09:30 ~ 14:00

○ 장  소 : 자체 지류천 6점

○ 목  적 : 갈수기 팔당댐 방류량 감소에 따라 상수원수 수질오염  감시 및 원수수질 안전성 확인

□ 현장활동 내용

○ 현장활동 세부사항

- 현장항목 수질조사

지점	수온 (℃)	pH	DO (mg/L)	전기전도도 (㎲/㎝)
진접	6.3	7.4	12.0	355
별내	10.0	7.3	11.4	441
진건	7.0	7.5	11.5	462
구리1	8.2	7.4	10.5	509
구리2	10.1	7.3	9.9	603
덕풍	6.0	8.8	14.7	350
평균	7.9	7.6	11.7	453

· 평균 수온(℃)은 7.9 로 6.3~10.1 범위를 보였음.

· 평균 pH는 7.6(범위 7.4~8.8)으로 덕풍지점이 높았음.

· 평균 전도도(㎲/㎝)는 453(범위 350~603) 으로 구리2 지점이 높았고 덕풍이 낮았음.

· 기타 특이사항 없음.

○ 갈수기 상류지점 하천의 수질관리 중요성

- 우리시 취수원 상류에 위치해 있는 지류천은 취수원수 수질에 영향을 주기 때문에 상시 수질감시로 원수수질의 안전성을 확인 필요.

- 왕숙천의 경우 암사취수원수 상류에 위치해 있어 취수원수 수질관리에 중요한 하천으로 꾸준한 모니터링이 필요함.

- 현재까지 왕숙천의 수질오염도는 상류지점은 양호한 편이나 중류에 위치한 진건하수처리장의 하수로 인해 오염도가 점진적으로 증가하는 추세를 보임.

- 상시 조사결과 오염원 배출에 따라 수질이상 발생시 특별수질조사를 실시예정.

○ 최근 3개월간 조사결과 : BOD, TOC 기준

항 목	채수일자 (년,월)	진접 ❶	별내 ❷	진건 ❸	구리1 ❹	구리2 ❺	덕풍 ❻
BOD (mg/L)	‘15.11	1.5	0.5	3.1	1.7	2.1	1.0
	‘15.10	0.9	1.0	3.2	2.0	1.8	1.1
	‘15. 9	1.1	1.1	4.3	1.8	2.4	1.0
	평균	1.2	0.9	3.5	1.8	2.1	1.0
TOC (mg/L)	‘15.11	3.70	1.71	3.14	2.96	3.02	2.08
	‘15.10	2.32	2.76	3.38	3.23	3.13	1.72
	‘15. 9	2.10	2.18	3.76	3.48	3.40	2.02
	평균	2.71	2.22	3.43	3.22	3.18	1.94

※ 자체 지류천 채수위치

지점	채 수 위 치	비고
진접	경기도 남양주시 진접읍 금곡리 1085 하수방류구 200m 하류
별내	경기도 남양주시 별내로 88 하수방류구 200m 하류
진건	경기도 남양주시 진건읍 배양리 하수방류구 200m 하류
구리1	경기도 구리시 토평동 기존 하수방류구 200m 하류
구리2	경기도 구리시 토평동 신규 하수방류구 200m 하류
덕풍	경기도 하남시 신장동 덕풍교 아래

□ 향후 계획

○ 우리시 취수원수 상류에 위치한 왕숙천수계 수질조사를 지속적으로 실시하여 오염도가 높은 지점은 특별조사 실시후 조사결과를 관련기관에 송부하여 수질개선 요구

〈 관련 사진 〉

그림1. 구리2지점(왕숙천 하류)시료채수	그림2. 구리2지점(왕숙천 하류)시료채수