	광진소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년도 산불진화용 성능개선 펌프차 관리철저 알림

1. 관련근거

○재난관리과-786(2016.2.2.) 「2016년 봄철 산불예방 및 진압대책 시달」

○재난대응과-2375(2016.2.2.)호「산불진압장비 정비 점검 철저 및 드론 활용 지시」

2. 위와 관련 2016년 봄철 산불예방 및 진압대책관련 성능개선 펌프차량 에 대한 점검 및 정비에 대하여 다음과 같이 알리니 해당 부서장은 관리운용에 철저를 기하여 주시기 바랍니다

가. 펌프성능개선차량(2013.6.25)

구분	펌 프 성 능		개선차량 (펌프차)
	개선전 최대방수 압력	개선후 고압방수 압력
A-1급	18kg/㎠	18㎏/㎠~36㎏/㎠	중곡펌프차
A-2급	20㎏/㎠	20㎏/㎠~40㎏/㎠	행당펌프차

나 펌프성능(근거 : 소방펌프차의 성능개선에 관한 인정기준)

구분	펌 프 성 능		차종별 장착 (펌프차)
	규격방수	고압방수
A-1급	8.5kg/㎠ 2,800ℓ이상	14kg/㎠ 2,000ℓ이상	송정, 중곡
A-2급	8.5kg/㎠ 2,000ℓ이상	14kg/㎠ 1,400ℓ이상	구의,능동,행당,금호,성수

다. 점검방법

○ 점검시기 : 일일,주간 기존차량 점검정비시

○ 점검내용 : 내압시험 및 기타 성능시험

라. 운용사항

○ 개선차량 : 최대방수압력 고려 운용

○ 미개선차량 : 현재 사용중인 소방호스 최대압력(20㎏/㎠)

이하 사용(권장압력 16㎏/㎠)

마. 중계방수 방법 : 붙임

3. 행정사항

- 각 지휘팀장,센터장(진압팀장)은  산불 및 재난현장 중계방수 사용시 차량별 펌프성능을 감안하여 차량운용에 만전을 기하시기 바랍니다.

붙임 : 1. 일반소방차 중계방수 방법 1부.

2. 소방펌프차의 성능개선에 관한 인정기준 1부.

3. 소방차량 성능개선 현황 1부.

4. 성능개선 차량 작동설명서 1부.

5. 고압송수시 작동설명서 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	재난관리과장,예방과장,현장대응단장,송정119안전센터장,능동119안전센터장,행당119안전센터장,금호119안전센터장,성수119안전센터장,중곡119안전센터장
담당자	한명수		장비회계팀장	마성제		소방행정과장	전결 03/04 문정명
협조자
시행	소방행정과-2806	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480(구의동253-23)	/
전화	(02)452-0797	/전송	(02)452-0080	/	mounttks@seoul.go.kr	/	대시민공개