문서번호	정수시설과-625
결재일자	2016.3.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
이상훈		김긍채	03/08 박기석
협 조
	주무관			김향석
	주무관			김동우

※ 본 보고서는 창의아이디어 실행계획서임

- 제  안  자 :  (정수과 / 장호 )

- 실행계획자 :  (정수시설과 / 김동우)

(정수시설과 / 김향석)

- 실  행  자 :  (정수시설과 / 김동우)

(정수시설과 / 이상훈)

KISS 실행 계획서

- 침전지 청결유지를 위한 낙엽 방지망 설치-

2016. 3.

강북아리수정수센터

정  수  시  설  과

KISS 실행 계획서

- 침전지 청결유지를 위한 낙엽 방지망 설치-

정수센터 내 응집침전지 시설내 외부 이물질 유입 방지시설 설치로 아리수 생산공정에 대한 신뢰도 향상과 이미지 개선에 효과적임

추진 근거

정수과-644(2016.02.24.)호 『침전지 청결유지를 위한 낙엽 유입방지망 설치』
- 평가점수 : 60점

현황

응집지·침전지 : 1 ~ 4계열, 총 24지

구분	규 격 (L×W×H)	지 수	계열 수	안전난간 설치
응집지	16.5×62.4×5m	6	4	높이 1m, STS 난간
침전지	20×62.4×5m	6	4	높이 1m, STS 난간

난간 간격 : 1경간당 1m, 3칸(0.33m 간격) 구성

침전지 주변 플라타너스 가로수, 잣나무 및 잔디밭으로 둘러싸여 있음

응집·침전지 현황 사진

문제점

계절에 따라 낙엽, 이물질 등이 침전지 내로 유입되어 청결상태 등 아리수 생산공정 이미지 저해

침전지 트러프 오리피스에 이물질 등으로 막혀 원할한 아리수생산의 흐름 방해

낙엽 등 오염물질로 역세척 횟수 증가 및 방문객 견학시 아리수 생산공정에 대한 이미지 훼손

추진 내용

응집침전지 주위 둘레로 난간 하단부(바닥에서 0.4m)에 이물질 유입 방지시설 설치
- 응집·침전지 2계열(6지), 3계열(6지) 전체 둘레에 설치

미관을 고려 자외선과 녹에 강한 스테인리스 강선으로 설치

이물질 유입에 효과적인 메쉬 간격을 선정하여 난간에 고정하여 망 이탈을 방지함

여과지동 재도장공사와 연계하여 실행함

침전지 난간 하부 이물질 유입 방지장치 설치 위치

기대 효과

낙엽 등 오염물질 유입 방지로 역세척 횟수 감소로 예산절감 및 아리수 생산공정의 신뢰도 향상

방문객 견학시 안전사고 예상 및 응집침전지 청결로 아리수 이미지 향상

난간과 동일한 재질인 스테인리스 강선 설치로 반영구적 이용 가능.  끝.