문서번호	역사도심재생과-2801
결재일자	2016.3.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	도심관리팀장	역사도심재생과장
정재현	임학본	03/09 양병현

‘16년 광화문광장 동상유지관리 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3.

도시재생본부

역사도심재생과

‘16년 광화문광장 동상 유지관리 시행계획

Ⅰ				동상현황

세종대왕 동상

❍ 위  치 : 광화문광장 중앙

❍ 규  모 : 높이 10.4 m (기단 4.2m, 동상 6.2m)

- 준공금액 : 1,990백만원

- 조형물 : 혼천의, 측우기, 앙부일구, 후면부 열주 6개

❍ 건립기간 : '09. 5. 21 ~ '09. 10. 9

❍ 건립주체 : 서울시 (작가 : 김영원 교수)

이순신장군 동상

❍ 위  치 : 광화문광장 남측

❍ 규  모 : 총 높이 17m (기단 10.5m, 동상 6.5m)

- 조형물 : 북 2개, 거북선 1척

❍ 건립시기 : '68. 4. 27

- '10.11.14 ~ '10.12.23 : 이순신장군 동상 보수․보강(공간미술)

- 보수․보강 준공금액 : 239백만원

❍ 건립주체 : 애국선열동상건립위원회 및 서울신문사(작가 : 김세중 교수)

Ⅱ				수립근거

□ 「서울시 동상･기념비･조형물의 건립 및 관리기준 등에 관한 조례」 ('10.9.30.)

○ 제13조(관리) 제3호

- 관리기관장은 관할 공공용지 내 모든 동상 등에 대해 연 1회 상태점검을 실시하고, 점검결과를 바탕으로 다음 연도 연간관리계획을 수립하여 시행하여야 한다.

□ '광화문광장 내 동상 유지관리계획' 내부방침 ('11.3.24. 균형발전추진과)

① 정기점검 (연1회)

- 매년 상반기 동상 관련 전문가 및 동상 제작자의 육안점검

- 보수 시행 여부 및 범위, 방법 자문

② 이물질 제거 및 세척 (연1회, 정기점검 결과에 따라 시행)

- 새의 배설물, 먼지 등을 제거하기 위해 가볍게 물 세척 후 융 등 부드러운 천으로 광택이 나도록 닦아줌

- 코팅막이 벗겨지지 않도록 주의(고압･고온 세척 금지)

- 유해한 녹 등 표면불순물, 부식생성물들을 솔, 치과용 도고, 드라이클리닝, 비(非)이온계 세척제 등을 사용하여 제거

③ 색상유지, 보수･보강

- 정기점검을 통해 전문가 자문 받아 시행

④ 관리카드 작성･보관

Ⅲ				추진계획

❍ '16. 3. : 정기 안전점검 및 자문 시행(외부 전문가 3명)

- 안전점검 및 전문가 이력

성 명	경력	직위	전 공	전화번호	비고
***	*******	**	**** **** **	*************
***	****	**		************
***	****	**		*************
***	**********	**	****	*************
***	*******	**	**********	*************
***	********	**	*********	*************

- 장비 : 고소작업차 1대, 안전모 등

※15년부터 동상주변 조형물 및 기단부 등을 함께 점검

❍ '16. 4. : 점검결과에 따라 이물질 제거 및 세척

- 방 법

･ 물 세척(먼지 등 이물질 제거) 후 융 등 부드러운 천으로 광택

･ 표면불순물, 부식생성물이 있는 경우 약품 등을 사용하여 제거

･ 기단부 물청소는 석재전용 세척제사용 및 불소 발수제로 도포

- 작업시기 : 4.28일 충무공 탄신일 이전

Ⅳ				행정사항

❍ 안전점검 및 자문결과 특별한 보수가 필요 시 별도 계획수립 시행

❍ 안전점검 및 전문가 자문수당 : 1,560천원(고소차비용 별도)

- 안전점검 및 자문 수당 : 264,306원/1일 ⇒ 적용 260천원/1회

※ ‘16년 엔지니어링 기술자 노임단가 특급기술자 기준노임.