문서번호	도로보수과-1315
결재일자	2016.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
박병규		03/10 김준섭
협 조
	주무관			박영권
	주무관			한수영

2016년 노면표시 유지관리 계획

2016. 3.

남부도로사업소

도로보수과

2016년 노면표시 유지관리 계획

우리 사업소에서 유지관리 중인 교통안전시설(노면표시)에 대한 유지

관리 계획을 수립하여 적기에 보수,보강함으로써 안전사고를 미연에 방지하고 시민불편을 줄여 쾌적한 도로환경을 조성코자 함.

관련근거

○ 교통운영과-3398(2016.2.25.)『교통안전시설(노면표시)자체 유지관리 계획 수립 요청』

추진기간 : 2016. 3. 14 ~ 2016. 12. 31

관내 노면표시 현황                              (2015.12.31.기준)

노면표시(Km)
계	차 선	문 자	기 호	횡단보도	안전지대	버스전용
2,059	1,014	198	125	632	43	60

노면표시 유지관리 체계

도시교통본부(교통운영과)	도로사업소(시도)
○ 예산편성 및 유지관리 계획수립 등 업무총괄 ○ 노면표시 설계 및 감리 업무 ○ 제도개선 및 유지관리 실태점검(반기 1회) ○ T-GIS시스템 관리․운영	○ 노면표시 도색․제거 ○ 노면표시 유지관리 ○ 노면표시 순찰점검 및 민원처리

노면표시 점검계획 및 점검항목, 재도색 기준

○ 일상점검

- 일일 도로순찰시 이상유무 파악.

- 요일별 도로순찰전담반에 따른 노선별 순찰 연계 점검 실시.

○ 정기점검 및 특별점검

- 작업지시 차수별 사전점검 실시.

- 교통운영과 합동점검 계획에 따른 점검 실시(연 2회).

- 해빙기, 태풍, 호우 등 긴급사항 발생시 특별점검 실시.

○ 점검항목

- 마모에 의한 선명하지 못한 부분의 유무.

- 벗겨짐이나 오염 등에 의해 선명하지 못한 부분의 유무.

- 노면표시 제거(유리알 부착 등) 상태 확인.

- 노면표시 재귀반사성능 측정.

○ 재도색 기준

- 점검결과 일정구간 또는 문자, 기호 등에 대하여 선명하지 못한

부분이 절반 정도에 이른 경우.

- 노면표시 재귀반사성능 값이 시공후 40%이하일 때 재도색.

(예 : 240mcd/㎡․Lux → 96mcd/㎡․Lux)

- 노면표시 재도색시 기존 노면표시가 균열, 깨짐, 두께 1mm이하 등

으로 재귀반사성능이 기준에 미달되었다고 판단되면 제거후 재도색.

※ 노면표시 재귀반사성능 및 두께 기준

입사각	관찰각	구 분	재귀반사성능(mcd/㎡․Lux)			두 께
			백 색	황 색	청 색
88.76°	1.05°	시 공 후	240	150	80	2㎜
		6개월 경과시	120	70	40
		우천시 초기	70	40	20

주) 시공후 및 우천시 초기의 측정 기준일 : 노면표시 도색 7일경과 후 7일 이내

노면표시 정비계획

○ 2016년 노면표시 일상유지보수공사 연간단가 업체로 하여금 정비 시행.

○ 주요간선도로(강남대로 등)우선 정비 시행.

○ 민원 및 순찰적출사항에 대한 주변 불량노면표시 구간 병행 정비 시행.

○ 서울지방 경찰청 규제사항(신설, 변경, 삭제 등)에 대한 정비 시행.

행정사항

○ 일일 도로순찰 결과 불량노면표시 구간에 대한 메모보고.

※ 노후포장 정비구간, 소규모 포장구간, 굴착복구 포장구간 계획과 연계하여

중복되지 않도록 정비계획을 세워 연간단가 업체로 하여금 정비 시행.

첨부 : 1. 관련공문 1부

2. 노면표시 내용점검 체크리스트 1부.  끝.