길동중블록 공급량 분석 보고(2월)

등록번호	시설관리과-4652

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	03/10 남정열

길동중블록(암사수계)

현 황

구 분	인구수 (천명)	수전수 (천전)	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	384.6	71.8	10	110	3	92	210
2016년	367.5	69.1	22	2,280	4	466	252
전년대비 증 ․ 감	-17.1	-2.7	12	2,170	1	374	42

공급량 증․감 현황                                (단위:천㎥, %)

구 분	공급량(㎥)			증 ․ 감 량(㎥)		증 ․ 감 율(%)
	2015년	전월	금월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	2,806	2,559	2,432	-374	-127	-13.33	-4.96
1일 평균공급량	100.2	82.5	83.8	-16.4	1.3	-16.37	1.58

※ 최근 3년간 월별 공급량 현황

유수율 현황                                           (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014년	95.44	79.48	96.65	94.78	109.72	103.01	105.87	93.42	92.18	93.79	94.76	86.20	83.36
2015년	100.22	90.51	96.39	99.59	107.47	115.26	100.65	98.07	89.39	103.18	96.24	110.17	100.33
증 ․ 감	4.78	11.03	-0.26	4.81	-2.25	12.26	-5.22	4.65	-2.79	9.39	1.48	23.97	16.97

2월 공급량 증․감 원인분석(전년 동월대비)

□  월 공급량 : -374천㎥(13.3%)감소,

1일 평균 공급량 : –16.4㎥

□ 공급량 증감 요소 분석

- 인 구 수 : 감 17.1천명

- 수 전 수 : 감 2.7천전

- 감소사유 : 고덕주공2단지 등 4개소 재건축으로 인한 이주

□ 2016년 2월 530세대 이전

□ 공급량 감소대책 추진사항

- 블록 누수탐지 및 누수복구 시행에 따른 공급량 감소

□ 강동구 강일동 670 등 22개소 누수복구 시행

□ 누수방지량 : 2,280㎥

- 불용관 정비공사 시행

□ 강동구 성내동 545-12 외 3개소 정비완료

- 블록 경계밸브 점검

□ 결과 : 이상없음

향후계획

□ 일일 공급량 분석 및 관리강화

- 중블록 일일 공급량에 대하여 전년 대비 증ㆍ감 원인분석

- 유량감시시스템을 통한 일일 유입량과 유출량을 지속적으로 감시

- 공급량 격증･격감 원인을 규명하여 신속히 조치

- 주기적인 유량계 점검 및 취약지역 누수탐지 실시

- 수계 경계밸브 및 퇴수밸브 개ㆍ폐 여부 확인