문서번호	교량안전과-4438
결재일자	2016.3.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		교량기획팀장	교량안전과장
박소미		하현석	03/15 박문희
협 조

2016년 상반기

성산대교 집중점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3.

안전총괄본부

(교량안전과)

2016년 상반기 성산대교 집중점검 결과보고

2016년 교량시설물 안전점검 추진계획에 의거 성산대교 집중점검(정기점검)을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 시설물 현황

○ 위  치 : 영등포구 양화동 ~ 마포구 망원동

○ 규  모 : 폭 27m, 연장 1,040m

○ 형  식 : Gerber Truss(본선), SPG/PSC I(램프), SPG(접속교)

○ 준공일 : 1980. 6.

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2016. 3. 10.(목) 14:00~17:00

○ 점검대상 : 성산대교 전 구간

- 교량기획팀 : 북단접속교(A1~P3) 및 본교(P3~P8), 북단 램프 2개소

- 강구조교량팀 : 본교(P8~A2) 및 남단접속교, 남단 램프 4개소

○ 점검인원 : 총 8명(교량기획팀 4, 강구조교량팀 4)

□ 점검사진

□ 점검결과 및 조치방안

○ 금회 집중(정기) 점검 결과, 구조적 안전성에 영향을 미치는 결함은 발견       되지 않았으나 바닥판 하면 균열, 신축이음 소음 등 다수가 적출되었음

○ 시민 불편 및 안전점검시 사고 유발 요소는 2016년 한강교량 일상유지      보수공사(2공구)에 작업지시하여 정비 요청하고,

○ 북단접속교 점검시 적출된 사항은 주의관찰하고 향후 성산대교 남북단 접속교 성능개선 공사를 통해 보수하고자 함.

□ 세부 점검결과 및 조치방안

팀별	점검위치	점검결과	조치계획	비고
교량 기획팀	북단접속교 A1 부근	교면포장 손상 1x10m	관할 사업소 조치 요청
	북단접속교 S1G1 D6~7	바닥판 백태 발생	주의관찰
	북단접속교 SG2 D9~10	바닥판 망상균열	주의관찰
	북단접속교 S1G1 D10~11	강박스 내부 부식	주의관찰
	북단접속교 S1	박스 내부 부점등 및 점검등 파손	관할 사업소 조치 요청
강구조 교량팀	본선 하류측 P5~P6	조형물 부식	일상유지 작업지시
	본선 상류측 S12	조인트 차수판 밀림	일상유지 작업지시
	본선 상류측 P4 부근	난간 앙카볼트 미체결	일상유지 작업지시
	본선 하류측 P10(P9 방향)	신축이음 소음발생	하자보수 요청
	본선 P8 G2	하현재 내부 쓰레기 적치	일상유지 작업지시
	J1램프 P1	배수구 토사퇴적	일상유지 작업지시
	J2램프	점검구 강재부식	일상유지 작업지시
	L1램프 A1	조인트 하부 후타재 탈락	일상유지 작업지시

붙 임 : 팀별 점검결과 1부.  끝.