문서번호	교량안전과-4443
결재일자	2016.3.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		★특수교량팀장	교량안전과장
임동운		이수근	03/15 박문희
협 조
	강북일반교량팀장			손창익

행주대교 상반기 집중점검 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  3

안전총괄본부

(교량안전과)

행주대교 상반기 집중점검 시행계획

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2016년 시설물 집중점검 계획에 의거 행주대교 상반기 집중점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

위치도 및 현황사진

위 치 도	현 황 사 진

상류교

하류교

제원 및 현황

구 분				제 원 및 현 황
교 량 명				행주대교 (상류)	행주대교 (하류)
설계하중				DB-24	DB-24
준공년도				2000년 12월	1995년 5월
본선	상부 구조	형 식		-PSC Box Girder :1,409.2m -Steel Box Girder : 50.8m	-PSC Box Girder : 1,030m -강합성교 Box Girde : 380m (사장교) -Steel Box Girder : 50m
		교폭(차선)		14.5m (3차선)	14.5m (3차선)
		연 장		1,460m	1,460m
	하부 구조	교대 형식	본체	역T형	역T형
			기초	현장타설 콘크리트 말뚝	현장타설 콘크리트 말뚝
		교각 형식	본체	중공식 R.C	중공식 R.C
			기초	현장타설 콘크리트 말뚝	현장타설 콘크리트 말뚝, 우물통기초(주탑부 P14, P17)
사장교		주탑높이			47.558m(기초 EL 3.2m, 주탑상단 EL 50.758m)
		사장재 케이블			수량 32기(4기@8개소, 0.6“ 27가닥/기)
난 간				강재 (아연도금)	강재 (아연도금)
신축이음장치				레일식, 앵글보강조인트	강핑거식, 앵글보강조인트
교 좌 장 치				포트	포트, 면진

점검 개요

점검일시 :  2016.  3. 25(금) 14:00 ~ 17:30

점검대상 : 행주대교 상∙하류교 전 구간

점검인원 : 총 12명

- 외부점검자 : 3명

∙ 행주대교 전담주치의 홍익대학교 교수 최은수

∙ 행주대교 전차 용역사 : ㈜혜성안전기술원 2명

- 내부점검자 : 9명

∙ 교량안전과 : 특수교량팀 5명, 강북일반교량팀 4명

점검 세부 일정

11:00 ~ 11:30 : 행주대교 점검전 사전교육

14:00 까지     : 현장 집결 (행주대교 북단 하부)

14:00 ～ 14:10 : 교량점검 전 현장 설명

14:10 ～ 17:00 : 팀별 시설물점검

17:00 ～ 17:30 : 집결지 도착 및 출발

팀별 주요점검 구간

특수교량팀 : 하류교 상,하부 점검

강북일반교량팀 : 상류교 상,하부 점검

준비사항

차    량 : 순찰차 2대

개인용구 : 안전모, 안전화, 안전조치 등

점검도구 : 팀별 지참(점검배낭, 점검도구 등)

현장집결지 : 행주대교 북단 공영주차장

점검결과

점검결과 단순지적사항은 ‘16 일상유지보수공사로 정비

구조적 손상 등 시간을 요하는 사항은 보수ㆍ보강계획 수립후 시행

행정사항

점검결과에 대하여 총괄수합 보고 및 지적사항 조치

외부위원 점검 수당 지급 : 지급금액(200,000원)

붙임  1. 행주대교 현황 및 주요점검사항 1부.

2. 행주대교 팀별점검 위치도면 1부.   끝.