문서번호	시설관리과-2431
결재일자	2016.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
임종수		정윤홍	03/16 강신재
협조

전식방지용 정류기 판넬

디자인 심의결과에 따른 조치계획

2016. 3.

상수도사업본부

(시설관리과)

전식방지용 정류기 판넬

디자인 심의결과에 따른 조치계획

전식방지용 정류기 판넬 디자인 표준화를 위하여 디자인 심의를  신청한 결과와 관련하여 다음과 같이 정류기 디자인 조치계획을 수립하여 조기사업추진에 만전을 기하고자 함.

※ 서울시민디자인위원회 심의결과 알림[도시공간개선단-2657호(2016.3.2.)]

Ⅰ		심의개요

○ 심의일시 : 2016. 2. 24. 14:30 ~ 17:00

○ 심의장소 : 서울시청 본관 10층 공용회의실

○ 참 석 자 : 심의위원 9명, 시설관리과 6급 임종수 외 2명

○ 주요심의내용

- 정류기 설치 위치 적정성

- 정류기 디자인 적정성

- 정류기(지중식) 설치시 문제점 검토

Ⅱ		추진경위

○ 2015. 8. 17. : 서울시민디자인위원회 심의(정류기) 신청

○ 2015. 9. 10. : 서울시민디자인위원회 심의결과 통보(유보)

(정류기 지중화 설치를 검토)

○ 2015.11. 25. : 정류기 판넬 지중화 검토결과 보고

○ 2016. 2. 16. : 서울시민디자인위원회 재심의(정류기) 신청

Ⅲ		심의 결과

: 조건부 동의

○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하고, 최종 디자인 안(반영 전· 후가        비교된 이미지나 도면)과 의결내용을 도시공간개선단에 제출

① 정류기 설치시 위치에 관하여 도시공간개선단에 자문

② 정류기 디자인을 좀 더 발전시킬 수 있도록 조치

③ 정류기 지중화는 중· 장기적으로 검토

Ⅳ		조치계획

① 정류기 설치시 위치는 도시공간개선단과 협의

-  정류기는 통행과 미관 등을 고려하여 설치

- 정류기 17대 설치 위치를 도시공간개선단에 제출하여 자문

· 위 치 : 마포구 성산동 275-32 외 16개소(붙임 참조)

② 정류기 디자인을 좀 더 발전시킬 수 있도록 조치

- 정류기 사이즈는 도로 이용자에 불편이 없도록 슬림화 추진

· 변경전 : W 1,100㎜ X H 1,020㎜

· 변경후 : 현재 사이즈의 90% 미만으로 축소

- 색상은 서울시 대표색인 기와진회색 등으로 변경

- 정류기 도어록(직사각형)은 부드럽고 깨끗한 이미지를 주기 위해  원형으로 변경

- 정류기 전력량계의 투시창은 심플한 이미지를 주기위해 덮개 삭제

③ 정류기 지중화는 중·장기적으로 검토

- 전식방지용 정류기를 지중화한 국내 사례는 없으며, 특히 한전            에서도 지하형 개폐기를 맨홀 침수에 따른 감전사고, 기기방수 등            운영상 어려움이 있어 지상으로 이설

- 정류기 지중화 중·장기적 검토는  ‘16년에 시행되는 『전식

방지효과 기술기준 용역』에 포함하여 적극 반영 추진

[전기시설물 지중화 설치사례]

한전 및 서울시 자치구(양천, 서초, 서대문)에서 전기시설물(한전 변압기, 가로등 분전반)에 대해 지중식으로 시범 설치(2010∼2012년)하였으나 2012년 이후 감전사고 위험 및 공사비 과다,  유지관리비 증가 등으로 추가 설치 개소가 없음.

Ⅴ		향후계획

○ 정류기 설치 위치 및 개선된 디자인은 도시공간 개선단에 제출

○ 정류기 지중화는 용역 결과에 따라 계획 수립 추진

○ 전식방지 사업이 조기집행 되도록 사업 기관(사업소)에 디자인 심의       결과를 조속 통보

붙 임 : 정류기 설치 위치 및 위치도 각 1부. 끝