문서번호	박물관진흥과-2479
결재일자	2016.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건립지원팀장	박물관진흥과장
최기섭		최달수	03/16 임원빈
협조

2016년도『박물관ㆍ미술관』안전대진단 점검결과 중간 보고

(성곡미술관, 은평역사한옥박물관)

2016. 3.

박물관진흥과

2016년도『박물관ㆍ미술관』안전대진단 점검결과 중간 보고

(성곡미술관, 은평역사한옥박물관)

박물관진흥과-2307호(2016.3.11.)『박물관ㆍ미술관』안전대진단 추진 계획』에 의거 성곡미술관, 은평역사한옥박물관에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고 드림

Ⅰ		안전대진단 점검개요

□ 점검기간 : ‘16.3.14(월)~3.23(수)

□ 점검대상 : 10개소(금회 2개소 점검)

□ 점검일정

점검일자	대상 시설	비고
‘16.3.14.(월)	ㆍ성곡미술관, 은평역사한옥박물관	금회점검 (보고대상)
‘16.3.17.(목)	ㆍ경기여고경운박물관, 탄허기념박물관	점검예정
‘16.3.18.(금)	ㆍ호림박물관(신림본관), 서울올림픽기념관	점검예정
‘16.3.21.(월)	ㆍ일민미술관, 손기정기념관	점검예정
‘16.3.23.(수)	ㆍ한가람미술관, 삼성리움미술관	점검예정

Ⅱ		주요 점검내용

□ 건축물 및 구조체 등 손상, 균열, 위험 여부

□ 법령에 따른 안전관련 시설ㆍ장비 등의 설치ㆍ보유ㆍ운용 상태

□ 안전관련 조직 및 인력확보 여부, 재난 및 안전사고 대응메뉴얼 작성 및 활용여부

Ⅲ		점검결과

□ 성곡미술관

1. 지붕층 난간높이(기준 1.2m 이상)가 확보되지 않은 부분은 안전난간을 설치하여 안전성 확보 필요(본관, 별관 공통)

2. 조각정원 북쪽담장부분 외부 축대에 틈새 벌어진 부분은 주기적(예 :1회/월) 관찰 필요

3. 재난 및 안전관리 기본법 제27조(특정관리대상시설 등의 지정 및 관리 등) 및 시행령 제31조(특정관리대상시설 등의 지정 등)에 의한 특정관리대상시설에 해당되나, 관련법령에 따라 관리되고 있지 않음

※ 특정관리대상시설 기준 :

「건축법시행령」제3조의5 별표1(용도별 건축물의 종류) 제5호라목에 따른        전시장으로 연면적 1,000㎡ 이상 ~ 5,000㎡ 미만 시설

- 성곡미술관(2개동) 전시시설 면적(건축물관리대장 기준)

ㆍ 성곡미술관 본관 : 전체 2,818,95㎡ 중 순수 전시시설 1,445.4㎡

ㆍ 성곡미술관 별관 : 1,530.15㎡

□ 은평역사한옥박물관

1. 외벽마감재(T=20, 슬레이트석, Tec판넬)에 발생되어 있는 녹물, 백화, 외부 토사 유입 등에 대한 원인 분석이 필요함(근본대책 강구 필요)

2. 상기의 마감재 중 주출입구 상부 마감재 탈락된 부분에 대해서는 안전보호 대책이 시급하게 요구됨

- 주차금지, 안전통로 확보, 탈락에 대비한 안전보호망 설치 등

3. 위 2호의 마감재 탈락은 해빙기인 현재의 경우 영향이 커질 수 있고, 우수의 침투 등으로 탈락 가능성이 증대될 수 있으므로 확실한 대책이 마련되기 전에는 임시 안전보호 대책이 설치되어야 함

4. 건물 내부 조적벽체에 발생된 균열이 다수이고, 균열폭이 비교적 크므로 이에 대한 종합대책을 마련하여 보수 필요

5. 자체 안전매뉴얼(소방계획서)에 훈련실시여부 기록 미비치

Ⅳ		조치계획

□ 지적사항은 시설물 관리자 및 시설물 유지관리 관계부서에 통보하여 위험요인 제거 및 사후관리 등 처리토록 조치

□ 국가안전대진단 관리시스템에 점검결과 등록

붙임 : 안전점검 결과 자료 각 1부. 끝.