문서번호	수처리과-684
결재일자	2014.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		수처리과장	중랑물재생센터소장
정순명		강병수	01/29 채희정
협조	주무관		윤상철
	주무관		김학민

2처리장 슬러지반송 설비 전동화 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 01

중랑물재생센터

수처리과

【 2014 단위사업 】

제2처리장 슬러지 반송설비 전동화 계획

2처리장 슬러지 외부 반송량을 조절하는 수동 설비를 전동화하여 열악한 시설환경을 개선하는 사업으로써, 수질변동에 따른 MLSSS 농도를 실시간 세밀하게 조절하여 생물반응조 수처리 효율을 증대시키고자 함.

□ 추진배경

❍ 2처리장 생물반응조 수처리시설 환경 개선

- 운영 실태

슬러지 외부반송밸브가 대형 수동 제수밸브(500mm)로 설치되어 있어

인력제어가 어려운 실정이며, 또한 통합관(900mm)에서 8개지로 분배됨에

따라 개별 반응조로 반송량을 정확히 조절 어려운 실정임.

- 조치대책

기존 외부반송용 대형 수동밸브(500mm)를 전동밸브로 교체하고

개별 유량계를 설치하여 반송량 계측을 통한 정량 균등분배함으로써

MLSS 농도를 실시간 원활하게 조절할수 있는 시스템으로 개선

□ 세부사업 내용

❍ 수동밸브를 전동밸브로 교체 설치

- 전동 제수밸브(500mm) 8대 (A계열4, B계열4) 교체

- 조달청 제3자단가계약품(조달우수제품, 물품식별번호 : 21807836)

- 전동밸브 비교분석표 (별첨)

❍ 외부 슬러지 반송량 균등분배를 위한 계측설비 개별 분배관에 각각 설치

- 초음파 유량계(500mm, 외벽부착형, 2채널x4set 계측) : 8개소

- 조달청 제3자단가계약품 (지명경쟁입찰, 조합추천, 물품식별번호: 22393680)

- 유량계 제품 비교분석표 (별첨)

❍ 전기공사 및 감시제어설비  1식

- 전원/통신선 포설(종합설비동 전기실→ 공동구→반응조),                     - 분전반2개소(A/B계열),

- 감시제어프로그램 개량 (PLC 및 MMI화면 수정)

□ 소요예산 : 200,000천원

❍ 슬러지반송용 밸브 전동화 설비 설치비

- 전동밸브 9,000천원 x 8대                     = 72,000 천원

- 초음파 유량계(유량계+배선+현장계기반) 9,870천원 x 8대  =  78,960 천원

- 전기공사(케이블, 현장계기반)  1식              = 21,040 천원

- 감시제어설비 개량 1식                         = 28,000 천원

▷ 생물반응조 외부반송용 수동밸브 실태

생물반응조 외부반송용 수동밸브(500mm, A계열)	대형 수동제수밸브 (B계열)

별첨 : 1) 전동밸브 설치와 엑츄에이터 설치 비교 분석표

2) 반송량 계측 유량계 제품 비교 분석표

3) 전동밸브 설치도면  끝.