함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	(주)나비환경설비컨설턴트
(경유)
제 목	상수도 공급관련 질의회신(율현동 세곡2지구 단독주택용지 8블럭 20로트)

1. 나비2016-03-03***********************

**********************************************************************************

가. 상수도 인입 관경 : 20mm

나. 상수도 인입 가능 위치

- 인입위치 : 대지인접 10m도로

다. 상수도 인입 공사비 및 원인자부담금

- 정 액 공 사 비 : 660,000원

- 원인자부담금 : 2,592,000원

라. 수도 메타기 박스 규격

- 20mm 보호통 규격 : 681*467*1120

- 15mm 벽체계량기 함 : 별도첨부

마. 기타 권장사항

- 주계량기 설치위치는 반드시 우리사업소와 협의

- 대지경계선 3m이내 계량기실 설치공간(3×4m)확보.

별  첨 : 수도계량기보호함(벽체식) 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	고원석		급수운영과장	03/23 조상덕
협조자
시행	급수운영과-5652	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4855	/전송	02-3146-4889	/	kosword@seoul.go.kr	/	대시민공개