문서번호	시설관리과-5711
결재일자	2016.3.23.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	시설관리과장			결재
윤기영	김효수	03/23 남정열
협 조

시설물 안전점검 보고(하남선 1-2공구 지하철 공사장내 노출 상수도관)

“2016년 해빙기 상수도 시설물 안전점검 계획[시설관리과-1487(2016.2.19.)]”에 따른 「하남선 1-2공구 지하철 공사장내 노출 상수도관」 안전 점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 3. 23.

시설7급 윤기영

점검대상

○ 하남선(5호선 연장) 1-2공구 지하철 공사장내 노출 상수도관 : D=500㎜ L=179m

점검개요

○ 점검일 : 2016.3.22.

○ 점검자 : 윤기영, 김용곤, 왕해용

○ 주요점검사항 : 노출 상수도관 관 보온, 이음부 보강, 누수징후 등

점검결과

○ 매달기 공사 진행중으로 적출사항 없음.

점검사진대지

향후계획

○ 매달기 공사 수시 점검 시행

지하철 공사장내 노출상수도관 점검표

■ 사업소명 : 강동수도사업소

■ 점검장소 : 강동구 강일동 고덕로(동광교회 앞~서울시 시계)

■ 점검일자 : 2016.3.22.

상수도 시설	구경	500㎜		노출연장		179m		재질	DCIP				부설년도	2007
	관외부(도장)상태			양호			관 보온 상태				양호
	이음부 보강 (곡관포함)			해당없음 (현재 매달기 미시행 -추후 예정)			신축관보강상태				해당없음
	고무판 여부			해당없음 (현재 매달기 미시행 -추후 예정)			관 매달기 상태 (수평, 수직)				해당없음 (현재 매달기 미시행-추후 예정)
	관 지지대 설치 상태			해당없음 (현재 매달기 미시행 -추후 예정)			와이어 상태				해당없음
	누수징후			없음			점검통로				해당없음
	노출밸브			없음			기타				-
긴급사항 발생시 대처사항	비상연락망 비치여부		완료				상수도현황판비치			완료
	누수사고시 상황도 비치(제수변실 표시여부)				완료		제어밸브키 비치여부					완료
안전관리부분	계 측 기		해당없음(공사시행중)				현수관로 표찰			해당없음
	안전관리계획		완료				안전진단 시행여부			완료
기타 시설 개선 사항	해당없음

지하철 공사장내 노출상수도관 점검표

■ 사업소명 : 강동수도사업소

■ 점검장소 : 강동구 강일동 고덕로(동광교회 앞~서울시 시계)

■ 점검일자 : 2016.3.7.

상수도 시설	구경	500㎜		노출연장		179m		재질	DCIP				부설년도	2007
	관외부(도장)상태			양호			관 보온 상태				양호
	이음부 보강 (곡관포함)			해당없음 (현재 매달기 미시행 -추후 예정)			신축관보강상태				해당없음
	고무판 여부			해당없음 (현재 매달기 미시행 -추후 예정)			관 매달기 상태 (수평, 수직)				해당없음 (현재 매달기 미시행-추후 예정)
	관 지지대 설치 상태			해당없음 (현재 매달기 미시행 -추후 예정)			와이어 상태				해당없음
	누수징후			없음			점검통로				해당없음
	노출밸브			없음			기타				-
긴급사항 발생시 대처사항	비상연락망 비치여부		완료				상수도현황판비치			완료
	누수사고시 상황도 비치(제수변실 표시여부)				완료		제어밸브키 비치여부					완료
안전관리부분	계 측 기		해당없음(공사시행중)				현수관로 표찰			해당없음
	안전관리계획		완료				안전진단 시행여부			완료
기타 시설 개선 사항	해당없음

끝.