3원심탈수동 안전 및 가동일지(03월21일)	결재	근무자	반장	담당	과장
		조기한	이윤동	박한수	03/23 이동신

구분 시간		원심 탈수기(30㎥/hr.55kw)										슬러지 공급펌프 (20～80㎥/hr.11kw)												폴리머 공급펌프 (2～8㎥/hr.2.2kw)										폴리머탱크및교반기 (20㎥.7.5kw)				폴리머공급기 (24～96kg/hr)				저류조교반기 (2,400Φ, 15kw)				협잡물 분리기
		1호	2호		3호		4호		5호		6호	1호	2호			3호		s-1	4호	5호		6호	s-2	1호		2호	3호	s-1	4호		5호	6호	s-2	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3호	4호	2호
00:00～02:00		0	0		0		0		0		0	21	21					21	20	21		20		1.5		1.8	2.2		1.6		1.4	1.8					0				0	0	0	0	0	0
02:00～04:00		0	0		0		0		0		0	21	21					21	20	21		20		1.5		1.8	2.2		1.6		1.4	1.8				0				0		0	0	0	0	0
04:00～06:00		0	0		0		0		0		0	21	21					21	20	21		20		1.5		1.8	2.2		1.6		1.4	1.8					0				0	0	0	0	0	0
06:00～08:00		0	0		0		0		0		0	21	21					21	20	21		20		1.5		1.8	2.2		1.6		1.4	1.8				0				0		0	0	0	0	0
08:00～10:00		0	0		0		0		0		0	21	21					21	20	21		20		1.6		2.4	2.2		1.8		1.4	1.8					0				0	0	0	0	0	0
10:00～12:00		0	0		0		0		0		0	21	21					21	20	21		20		1.6		2.4	2.2		1.8		1.4	1.8				0				0		0	0	0	0	0
12:00～14:00		0	0		0		0		0		0	21	21					21	20	21		20		1.6		2.4	2.2		1.8		1.4	1.8					0				0	0	0	0	0	0
14:00～16:00		0	0		0		0		0		0	21	21					21	20	21		20		1.6		2.4	2.2		1.8		1.4	1.8				0				0		0	0	0	0	0
16:00～18:00		0	0		0		0		0		0	21	21					21	20	21		20		1.6		2.4	2.2		1.8		1.4	1.8					0				0	0	0	0	0	0
18:00～20:00		0	0		0		0		0		0	21	21					21	20	21		20		1.6		2.4	2.2		1.8		1.4	1.8				0				0		0	0	0	0	0
20:00～22:00		0	0		0		0		0		0	21	21					21	20	21		20		1.6		2.4	2.2		1.8		1.4	1.8					0				0	0	0	0	0	0
22:00～24:00		0	0		0		0		0		0	21	21					21	20	21		20		1.6		2.4	2.2		1.8		1.4	1.8				0				0		0	0	0	0	0
계		6 대 144 시간										6 대 144 시간												6 대 144 시간										2 대 12 시간				2 대 12 시간				2 대 48 시간				24시간
※근 무 자 확 인 ※																														※ 안 전 점 검 및 정 비 사 항
시 간										구 분				직 명						성 명										▷원심탈수기1,2,3.4,5,6호 차속,토오크,부하율,탈리액 점검 ▷슬러지펌프 및 약품펌프 가동상태 확인 ▷케익 호퍼1,2,3,4호 가동상태 점검 ▷로얄 탈수기 케익 컨베어밸트 가동상태 점검` ▷3원심탈취시설 및 종합 탈취시설 가동상태 점검 ▷약품탱크 3,4호 약품투입구 이물질제거 및 청소 ▷알파탈수기 컨베어벨트 구동로라 점검 ▷협잡물 분리기 가동상태 및 배출구 이물질 제거 ▷폴리테츠 약품펌프 가동상태 점검 ▷지하배수펌프 가동상태 점검 ▷원심탈취휀2호 : V-밸트교체(4EA) ▷원진탈수기 1호 시험가동 중
00:00～09:00										3 조				기계7						안도영 (인)
09:00～18:00										1 조				기계7						성정만 (인)
18:00～24:00										2 조				기계7						조기한 (인)
※ 탈 수 기 운 영 현 황 ※
약품사용량(㎏)				560				슬러지유입량(㎥)						3,020						케잌생산량(톤)					281.25
※ 용 해 수 사 용 량 ※
전일량	297,910					금일량				298,214					계		304				누계				6,226