문서번호	교량안전과-5187
결재일자	2016.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		류봉현	03/24 박문희
협 조
	★교량관리팀장			유제천
	주무관			백운경

서강대교(닐센아치)

강구조시설물 안전점검 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 03

안전총괄본부

(교량안전과)

서강대교(닐센아치) 강구조시설물 안전점검 결과

서강대교(닐센아치) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 함.

점검개요

서강대교(닐센아치) 시설물 현황

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	29	150 (아치구간)	마포구 신장동 ~ 영등포구 여의도동	교량안전과 (교량관리팀)	DB-24	닐센아치 STB	'99.8.14	현대건설

점검구간 : 서강대교 닐센아치구간(P8~P9구간)

점검일자 : 2016.03.09(수)

점 검 자 : 교량안전과(강구조교량팀) 이우근, 이제택

점검결과

주요 결함사항

- 보강형 거더, 단부 가로보, 강바닥판, 아치리브 점검 결과

∙ 금번 점검결과 발견된 결함사항은 정밀안전진단 용역(‘15.12)

에서 발견된 결함사항과 동일 함.

- 금회 점검에서 추가로 발생된 결함 사항(‘15년 정밀안전진단 이후)

∙ 케이블 보호 캡 상부 부분탈락 : 2개소

∙ 케이블 정착단 하부 강재 녹 발생 : 1개소

∙ 피봇받침 고무 덮개판 부분 탈락 : 2개소

조치계획

금번 점검결과 발견된 결함사항의 조치는 “서강대교 정밀안전진단용역 결과 시설물 관리계획(교량안전과-8174,‘15.12.31)”에 의거 시행.

- ‘16년 서강대교 보수공사 : 강바닥판 부식부 재도장

- ‘16년 한강일상유지보수공사 : 서강대교 보수공사 대상외의 결함사항에 대한    보수는 일상유지로 시행

추가로 발견된 결함사항의 정비는 “2016년 한강일상유지보수공사”에   작업지시하여 정비 시행.(교량관리팀 시설물 담당자 조치)

# 첨 부 1. 서강대교(닐센아치) 안전점검 보고서 1부.

2. 서강대교 정밀안전진단용역 결과 시설물 관리계획 1부. 끝