문서번호	운영과-1400
결재일자	2016.3.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
지방환경사무관대우	운영과장
하병문	03/24 이동신

탈취시설 제어판넬 보수계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3.

운  영  과

탈취시설 부품구매 및 보수계획

탈취시설 유지관리와 관련하여 노후화 등으로 인한 고장난 제어판넬에 대해 보수를 시행함으로써 탈취시설의 정상가동을 기하고자 함.

점검일시 : 2016. 3. 18(금)  14:00~15:00

점 검 자 : 환경6급 하병문, 강금렬, 손용택

점검현황

시 설 명	시설용량	설치위치	설치일	제작사
바이오필터 “ 흡착탑	1,300㎥/분×1대 1,400㎥/분×1대 190㎥/분×1대	종합탈취동 “ 소화조	2008년 2008년 2008년	한기실업 “

점검내용

❍ 종합탈취동 및 소화조 탈취기 가동상태

❍ 기타 부품 교체시기 확인

점검결과

❍ 탈취기(1,400㎥/분) 제어판넬 변환기 및 표시등 고장

❍ 소화조 (800㎥/분) 제어판넬 변환기 및 표시등 고장

보수계획

❍ 보수대상 : 탈취기(1,300㎥/분, 800㎥/분) 제어판넬

❍ 소요 예산 : **********

❍ 보수방법 : ****************************

❍ 예산과목 : 중랑물재생센터운영관리, 중랑물재생센터, 공통분야유                  지보수, 시설비(탈취설비유지관리)

첨 부  1. 사진 1부.

2. 견적서 1부.끝.

위탁시설 업무범위 변경에 따른 증원요인

계약상 위탁범위 : 분뇨 및 건조시설

계약후 업무추가

❍ 2처리장 배양조(2,000㎥) 배양액 투입(‘16.2월)

- 배관공사 및 제어설비 신설(2처리장→분뇨처리장)

❍ 유입저류조 (5,000㎥) 및 제어설비 신설(‘15.10월)

추가시설에 대한 업무내용

❍ 2처리장 배양조(2,000㎥)

- 현장 확인 : 미생물 활성도  (PH, 포기량, 온도) 및 가동상태

- 제어업무 : 배양액 유입·출, 수위, 이송상태 등에 대한 모니터                   링 및 조작

❍ 유입저류조 (5,000㎥)

- 제어업무 : 유입·출, 수위, 송풍량에 대한 모니터링 및 조작

- 일상점검 및 보수

현재 직원투입 현황

❍ 2처리장 배양조(2,000㎥)

- 제어업무 : 직원 1인 상시 모니터링(추가인력 투입)

- 일상점검 및 보수 : 2인1조 1일 2회 순찰점검

※ 미생물(배양액) 조정 어려움으로 1회 점검에 2시간 이상 소요

❍ 유입저류조 (5,000㎥)

- 제어업무 : 직원 1인 상시 모니터링(기존 모니터링에 추가)

위탁사 증원요청 인원 : 2명

- 일상점검 및 보수 : 2인1조 1일 4회 순찰점검

2. 견적서 1부.끝.