문서번호	건축기획과-6559
결재일자	2016.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
류대근		김유식	03/28 한병용
협조
	주무관		박정석

- 2016년도 제6차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 03.

주택건축국

(건축기획과)

- 2016년도 제6차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최결과 보고

○ 일    시 : 2016. 02. 25(금), 14:00 ~

○ 개최장소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 1건

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (상/하)	심의결과	비 고
1	마곡중앙공원 화목원 신축사업	강서구 마곡지구 마곡근린공원1호	문화집회시설, 관광휴게시설, 동·식물시설	4/2	조건부 의결	구조안전

건축위원회 심의의결조서

1/2

심의일자	2016. 03. 25(금)
사업명/신청위치	마곡지구 중앙공원 화목원 신축사업 / 강서구 마곡지구 마곡근린공원1호
의결번호	2016-구조안전 6-1	심의결과	조건부 의결
[심의 내용] 구조안전 심의
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항의 이행여부는 인·허가권자가 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 건축법 제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축허가 시 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. < 구조안전 분야 > □ 구조 ○ 온실의 주요부재(기둥 상부와 거더)가 철근콘크리트조에서 강구조로 변경되었으므로 철근콘크리트 부재와 강부재(Steel pipe)와의 접합이 발생되는 부분은 시공성과 안전성을 고려하여 상세 검토 바람. ○ 가설벤트의 와이어(Wire)는 제 역할을 할 수 있도록 설치각도를 조정하기 바람. - 관리동 내에 가설되는 가설벤트는 가능한 한 주요 수직재(철근콘크리트 기둥과 벽체)와는 피해서 설치되도록 검토 ○ 시공오차를 최소화하기 위한 방안을 강구하고, 주요부재의 시공오차 범위 및 시공오차 초과 시의 조치방안을 명기하기 바람. - 시공시 안전 및 부재의 변형제어를 관리하여 안전한 시스템이 되도록 할 것. ○ 안정성(Stability) 확보방안에 대하여 구체적으로 검토 바람. - 풍하중·적설하중의 변동성(불균형 하중)에 따른 구조안전성과 안정성에 대하여 면밀히 검토 바람. - 특히, 강재의 계절변화에 따른 온도하중을 추가로 검토하여 반영하고, 견딜 수 있는 온도범위를 제시 - 유지관리 단계에서 발생할 수 있는 문제점에 대하여 사전 검토하고 조치방안 제시 - 막구조(ETFE)에 대한 강도·강성, 변형 등에 대한 검증절차 명기 - 계속 -

2016. 02. 25.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

2/2

심의일자	2016. 03. 25(금)
사업명/신청위치	마곡지구 중앙공원 화목원 신축사업 / 강서구 마곡지구 마곡근린공원1호
의결번호	2016-구조안전 6-1	심의결과	조건부 의결
[심의 내용] 구조안전 심의
< 구조안전 분야 > □ 구조(계속) ○ 주요 부재의 공장제작 시 문제가 없도록 명기 바람. ○ 강구조물의 내구성 확보(부식 방지)를 위한 페인트 도장에 대해 면밀히 검토하기 바람. ○ 하절기 부재온도 상승시 지붕층 점검에 문제가 없도록 대책을 검토 바람. ○ 주요 구조부재의 시공 시에는 구조전문가의 상주감리가 이루어질 수 있도록 조치 바람. □ 시공 ○ 철골제작 시 안전시설에 대한 앵커(Anchor)를 사전에 설치하여 안전망 등 설치 시 문제가 없도록 조치 바람. ○ 크롤러 크레인(Crawler crane)이 옥외에서 작업(Step4~Step8)할 경우 되메우기 구간에 대한 지반다짐 및 철판사용 등 시방서에 명기 바람. ○ 크레인이 지하2층 내부에 진입하여 작업 시 장애가 되는 구조물을 사전검토하여 시공하기 바람. ○ 가설벤트는 기초시공을 철저히 하기 바람. □ 건축계획, 유지관리 등 ○ 원설계자의 설계의도를 충분히 살릴 수 있도록 외장페인트 등 재료선택에 신중을 기하기 바람. ○ 준공이후 유지관리대책에 대하여 세부적으로 검토‧제시 바람. - 계측관리, 주요 부재의 변형관리, 부식방지, 유지관리 예산 등 ○ 관람객의 입장에서 실내환경의 쾌적성을 향상시킬 수 있는 방안을 검토 바람. 끝.

2016. 02. 25.

서울특별시 건축위원회