문서번호	급수운영과-7627
결재일자	2016.3.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
윤광식		03/29 조면행
협 조

상수도 시설물 순찰일지(양천구)

2016.03.29.

강서수도사업소

(급수운영과)

순  찰  일  지(양천구)

2016년 03월29일(화요일)날씨:맑음    보고자 : 지방운전주사 윤광식

￭ 상수도 시설물 순찰점검 및 민원처리 결과를 아래와 같이 보고합니다

관 로 순 찰
구분			관로명		구경(mm)			순찰 노선명						적출내용				조치내용				점검코스
A코스			배수관로		D200~900mm			양천구청-신정로-남부순환로-신월5동- 까치산입구-가로공원-강서로-신정배수지						이상없음
B코스			배수관로		D200~900mm			오목교-목동5거리-목동배수지-모세미길- 목마공원-안양천길-목동중학교-사업소						이상없음
C코스			배수관로		D200~900mm			오목로-제물포로-신월로-신월배수지- 신월7동-트럭터미널-양천구청-사업소						이상없음								●
※ 구분 : 매설관로, 노출관로, 현수관로, 공동구 관로
밸 브 류 & 밸브실 점검
구 분				밸브류(개소)											밸브류(개소)
				계		제수변			공기변	퇴수변	신축관	소화전			계		구형			원형				중형
				9.417		6,675			303	374		2.065
점검		금 일		60		30						30
		누 계		2240		1470			50	70		650
소음		금 일
		누 계		43		19			1			23
배수지 및 가압장 순찰
시설물명					구 분			용 량		적출 내용						처리 내용					비 고
신월.신정.목동					배수지			신월40,000㎥ 신정50,000㎥ 목동60,000㎥		이상없음						없음
목동.신정.해운.법무,신월					가압장			0.9~1.55(㎥/분)		이상없음						없음
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구분	공사명				위 치				공사내용	시공사 (연락처)			적출내용						조치내용				입회자
순찰
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록 ☆ 조치실적 – 금일 : 건 총 누계 : 건
자체 조치실적					☆ 철개 고무링 교체 등 순찰반 자체 처리 실적을 기록 - 조치 실적 ― 금일 : 건 총 누계 : 43건 ☆ 밸브교체 및 변실정비 조치 실적 ― 금일 : 건 총 누계 : 건
민원	주소						성명			전화번호		민원내용						조치사항
												철개소음						고무박킹삽입
기타 특이사항	※배수지및가압장 순찰강화 ※누수다발로 순찰 신정동325-1,신월동103-23 ※시민평가단 저수조점검