	동대문소방서
수신	**************************************************
(경유)
제목	************* 소방차전용 주차구획선 설치 안내**********

1. 평소 소방행정발전에 적극 협조하여 주시고 안전관리에 많은 노력을 기울여 주심에 깊은 감사를 드립니다.

2. 답십리 래미안위브 아파트에 소방차전용 주차구획선을 다음과 같이 표시 하도록 아파트 시공사에 요청하였으니, 관리사무소에서도 주차구획선 설치시 안전관리에 만전을 기해 주시고, 적극 협조하여 주시기 바립니다.

가. 주차구획선 크기 : 세로 6m, 가로 15m

나. 주차구획선 굵기 : 폭 15㎝

다. 주차구획선 내 문구 : 소방차전용

라. 글자크기 : 가로세로 각 1m

마. 글자간격 : 각 1m

바. 주차구획선 및 글씨 색상 : 황색 야광 페인트

사. 고가사다리차량 아웃트리거 펼침 바닦 부분은 충분한 강도(소방차통행로 강도 32톤 이상)로 보강

(고가사다리차 아웃트리거 간격 : 좌·우 5.2m, 앞·뒤 6.2m)

3. 기타 궁금하신 사항은 동대문소방서 예방과(2212-0199)로 문의 하시면 자세히 안내해 드리겠습니다.

붙 임 1. 비상차량동선 계획도 건축 준공 도면 1부.

2. 소방차전용 주차구획선 표시안 1부.  끝.

	동대문소방서장
담당자	이준형		예방팀장	김남주		예방과장	03/30 계광옥
협조자
시행	예방과-5845	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2212-0199	/전송	02-2214-5119	/	jh1721@seoul.go.kr	/	부분공개(6)