포장복구 작업지시서(은평구)

문서번호	급수운영과-7345
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		급수설비팀장		급수운영과장
		백종호		김홍준		03/31 박길영

□ 수	신	: 내부결재

□ 제	목 : 포장복구 작업 및 감리지시(은평구)

□ 지시  번호	: 39-2-202 ~ 39-1-220

□ 작업  기간	: 2016. 4. 1 ~ 2016. 4. 6

□ 내	용	: 우리 사업소 상수도 공사 현장에서 포장복구 의뢰가 있어 아래와 같이 포장복구 작업지시 및 감리 업무를 지시코자 합니다.

● 작업지시내역

지시 번호	공사명	위 치		포장 도종	복구요청및의뢰물량			작업방법		작업조건		예산 과목	굴착 업체	비고
		동	번지		폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	인력	기계	주간	야간
39-2-202	긴급누수복구	대조동	191-5	A-2	1.60	2.30	3.7	○		○		누수복구(수선비)	㈜남경이씨티
39-3-203	은평구시설물	대조동	88-445	표층	2.00	2.00	4.0	○		○		시설물(밸브)	유호토건
39-3-204	은평구시설물	대조동	88-445	표층	1.50	1.50	2.3	○		○		시설물(밸브)	유호토건
39-3-205	은평구시설물	대조동	89-1	표층	2.00	2.00	4.0	○		○		시설물(밸브)	유호토건
39-3-206	은평구시설물	대조동	89-127	표층	1.50	1.50	2.3	○		○		시설물(밸브)	유호토건
39-3-207	은평구시설물	대조동	89-7	표층	1.50	1.50	2.3	○		○		시설물(밸브)	유호토건
39-3-208	은평구시설물	대조동	88-440	표층	2.00	3.50	7.0	○		○		시설물(밸브)	유호토건
39-3-209	은평구시설물	대조동	221-6	표층	2.00	2.00	4.0	○		○		시설물(밸브)	유호토건
39-1-210	은평구관내	구산동	14-2	표층	1.40	1.50	2.1	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-211	은평구관내	구산동	14-2	표층	1.20	1.50	1.8	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-212	은평구관내	구산동	16-27	표층	0.80	2.00	1.6	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-213	은평구관내	구산동	16-27	표층	1.20	1.40	1.7	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-214	은평구관내	구산동	16-27	표층	1.50	1.80	2.7	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-215	은평구관내	구산동	16-27	표층	1.50	1.80	2.7	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-216	은평구관내	신사동	231-1	A-2	1.20	1.90	2.3	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-217	은평구관내	신사동	231-1	A-2	0.90	3.20	2.9	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-218	은평구관내	신사동	231-1	A-2	1.20	1.50	1.8	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-219	은평구관내	신사동	231-1	A-2	1.20	1.50	1.8	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-220	은평구관내	신사동	23-26	A-2	1.20	4.00	4.8	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜

서부수도사업소

(급수운영과장)

포장복구 감리지시서(은평구)

□ 수      신	: (주)이준엔지니어링 대표:나석근

□ 작업(감리)지시번호 : 39-2-202 ~ 39-1-220

□ 계약 상대자	: 연단토건(주) 대표 이정수

□ 작업 지시일 : 2016. 3. 31

□ 작 업 기 간 : 2016. 4. 1 ~ 2016. 4. 6

□ 내	용	: 아래와 같이 포장복구 작업(감리)지시하니 공사 감리에 만전을 기해 주시기 바라며, 공사완료 후 시공업체가  제출한 준공계를 검토하여 제출 될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

● 작업의뢰내역

지시 번호	공사명	위 치		포장 도종	복구요청및의뢰물량			작업방법		작업조건		예산 과목	굴착 업체	비고
		동	번지		폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	인력	기계	주간	야간
39-2-202	긴급누수복구	대조동	191-5	A-2	1.60	2.30	3.7	○		○		누수복구(수선비)	㈜남경이씨티
39-3-203	은평구시설물	대조동	88-445	표층	2.00	2.00	4.0	○		○		시설물(밸브)	유호토건
39-3-204	은평구시설물	대조동	88-445	표층	1.50	1.50	2.3	○		○		시설물(밸브)	유호토건
39-3-205	은평구시설물	대조동	89-1	표층	2.00	2.00	4.0	○		○		시설물(밸브)	유호토건
39-3-206	은평구시설물	대조동	89-127	표층	1.50	1.50	2.3	○		○		시설물(밸브)	유호토건
39-3-207	은평구시설물	대조동	89-7	표층	1.50	1.50	2.3	○		○		시설물(밸브)	유호토건
39-3-208	은평구시설물	대조동	88-440	표층	2.00	3.50	7.0	○		○		시설물(밸브)	유호토건
39-3-209	은평구시설물	대조동	221-6	표층	2.00	2.00	4.0	○		○		시설물(밸브)	유호토건
39-1-210	은평구관내	구산동	14-2	표층	1.40	1.50	2.1	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-211	은평구관내	구산동	14-2	표층	1.20	1.50	1.8	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-212	은평구관내	구산동	16-27	표층	0.80	2.00	1.6	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-213	은평구관내	구산동	16-27	표층	1.20	1.40	1.7	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-214	은평구관내	구산동	16-27	표층	1.50	1.80	2.7	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-215	은평구관내	구산동	16-27	표층	1.50	1.80	2.7	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-216	은평구관내	신사동	231-1	A-2	1.20	1.90	2.3	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-217	은평구관내	신사동	231-1	A-2	0.90	3.20	2.9	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-218	은평구관내	신사동	231-1	A-2	1.20	1.50	1.8	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-219	은평구관내	신사동	231-1	A-2	1.20	1.50	1.8	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-220	은평구관내	신사동	23-26	A-2	1.20	4.00	4.8	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜

감독경유

서부수도사업소 급수운영과장  박 길 영 (인)

포장복구 시공지시서(은평구)

□ 수      신	: 연단토건(주) 대표 : 이정수

□ 작업(감리)지시번호 : 39-2-202 ~ 39-1-220

□ 공  사  명	: ‘2015년-2차 서부수도관내 포장도로 굴착복구공사’

□ 작업 지시일 : 2016. 3. 31

□ 작 업 기 간 : 2016. 4. 1 ~ 2016. 4. 6

□ 내      용	: 아래와 같이 포장복구 작업지시하니 시공에 철저를 기하여 주시기 바라며, 공사완료 후 감독자(감리)를  경유하여 준공계를 제출하여 주시기 바랍니다.

● 작업의뢰내역

지시 번호	공사명	위 치		포장 도종	복구요청및의뢰물량			작업방법		작업조건		예산 과목	굴착 업체	비고
		동	번지		폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	인력	기계	주간	야간
39-2-202	긴급누수복구	대조동	191-5	A-2	1.60	2.30	3.7	○		○		누수복구(수선비)	㈜남경이씨티
39-3-203	은평구시설물	대조동	88-445	표층	2.00	2.00	4.0	○		○		시설물(밸브)	유호토건
39-3-204	은평구시설물	대조동	88-445	표층	1.50	1.50	2.3	○		○		시설물(밸브)	유호토건
39-3-205	은평구시설물	대조동	89-1	표층	2.00	2.00	4.0	○		○		시설물(밸브)	유호토건
39-3-206	은평구시설물	대조동	89-127	표층	1.50	1.50	2.3	○		○		시설물(밸브)	유호토건
39-3-207	은평구시설물	대조동	89-7	표층	1.50	1.50	2.3	○		○		시설물(밸브)	유호토건
39-3-208	은평구시설물	대조동	88-440	표층	2.00	3.50	7.0	○		○		시설물(밸브)	유호토건
39-3-209	은평구시설물	대조동	221-6	표층	2.00	2.00	4.0	○		○		시설물(밸브)	유호토건
39-1-210	은평구관내	구산동	14-2	표층	1.40	1.50	2.1	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-211	은평구관내	구산동	14-2	표층	1.20	1.50	1.8	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-212	은평구관내	구산동	16-27	표층	0.80	2.00	1.6	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-213	은평구관내	구산동	16-27	표층	1.20	1.40	1.7	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-214	은평구관내	구산동	16-27	표층	1.50	1.80	2.7	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-215	은평구관내	구산동	16-27	표층	1.50	1.80	2.7	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-216	은평구관내	신사동	231-1	A-2	1.20	1.90	2.3	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-217	은평구관내	신사동	231-1	A-2	0.90	3.20	2.9	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-218	은평구관내	신사동	231-1	A-2	1.20	1.50	1.8	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-219	은평구관내	신사동	231-1	A-2	1.20	1.50	1.8	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜
39-1-220	은평구관내	신사동	23-26	A-2	1.20	4.00	4.8	○		○		수탁(신설)	승백건설㈜

서부수도사업소 급수운영과장  박 길 영 (인)