문서번호	도로보수과-2617
결재일자	2016.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	도로보수과장		동부도로사업소장
이민호	송광석	김환겸		03/31 임대성
협 조	주무관		이문희
	주무관		탁영우

『안전하고 편안한 도로환경 제공을 위한』

2016년 노후포장도로 정비 추진 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 03.

동 부 도 로 사 업 소

도 로 보 수 과

<안전하고 편안한 도로환경 제공을 위한>

2016년 노후포장도로 정비 추진 계획

2016년 노후 포장도로 정비를 시행하여 포장도로 내구성 증진 및 평탄성 향상등에 기여함으로써 시민에게 안전하고 편안한 도로환경을 제공코자 함.

	1		관 련 근 거

2016년 노후포장도로 정비 추진계획 통보

『도로관리과-2896호(‘16.2.19)』

	2		사 업 개 요

❍ 위   치 : 광평로 등 10개노선 13개소

❍ 규   모 : 연장 11.340km, 면적 2,016a

- 일반포장구간         : 면적 1,607a

- 시범포장구간         : 면적   170a

- 중앙버스전용차로구간 : 면적   159a

- 배수성포장구간       : 면적    80a

❍ 예 산 액 : 6,167백만원

- 본 공 사             : 4,331백만원

- 굴착복구 소파보수    :   300백만원

- 폐아스콘 처리용역    :   470백만원

- 포장구간 노면표시    :   510백만원

- 중앙버스 전용차로    :   556백만원(긴급복구 정비공사 시행)

	3		정 비 계 획

□ 추진방향

❍ 서울형 포장설계법에 의한 포장으로 내구성 증대

❍ 아스팔트 포장공사 품질향상으로 내구수명 증대

❍ 관리감독 강화로 시공품질 향상

□ 추진계획

❍ 서울형 도로포장 설계법에 의한 시공

- 품질시험소 도로포장연구센터와 협의하여 서울형 포장설계법 적용

※ 관련공문 : 도로보수과-1506호(‘16.2.29)

- 적용대상

․ 중앙버스 전용차로 및 사거리 정지선 소성변형 구간

․ 일반차로 포장구간 중 시범구간 1개소 선정

❍ 일반차로 포장구간 현장조사(코아채취)로 통한 포장단면 설계 시공

- 시행기간 : 2016. 3. 11 ~ 3. 18(7일간)

- 공사규모 : 코아채취 146점(도로연장 100m당 1점 채취)

❍ 포장단면 결정을 위한 직원 회의 개최

- 일  시 : 2016. 3. 28(월) 13시, 도로보수과 사무실

- 참여자 : 도로보수과 전직원(노선담당자 의견 수렴)

❍ 교통소음 민원 발생지역에 대한 저소음 포장으로 시민불편 해소

- 광평로 동익아파트 주변 저소음, 배수성포장 시행

❍ 간선도로 교통량이 많고 소성변형이 발생하는 교차로 정지선구간 주변        고내구성 SMA 포장으로 평탄성 향상

❍ 노후포장도로 정비대상

구분	연번	노선명	공사위치	차로	포장 종류	면적 (a)	측정 균열깊이 (cm)	포장뚜께
계		10개노선 13개소				2,016
일반 차로	1	광평로	동익아파트 ↔ 광평교	전폭	일반	182	5~11	T=5~10cm
	2	삼성로	포스코사거리 ↔ 삼성중앙역	전폭	일반 SMA	144	10~19	T=10~20cm
	3	논현로	학동역사거리 ↔ 을지병원사거리	전폭	일반 SMA	136	5~10	T=5~10cm
	4	학동로	경기고사거리 ↔ 봉은초교	전폭	일반	39	5~10	T=10cm
	5	올림픽로	종합운동장사거리 → 신천역	편도	일반 SMA	105	15~19	T=20cm
	6	위례성 대로	올림픽공원사거리 → 오륜사거리	편도	일반 SMA	242	3~6	T=5~10cm
	7	중대로	탄천교 ↔ 올림픽아파트	전폭	일반 SMA	704	3~10	T=5~10cm
	8	고덕로	명일초교 ↔ 직업훈련원	전폭	일반 SMA	55	8~10	T=10cm

구분	연번	노선명	공사위치	차로	포장 종류	면적 (a)	측정 균열깊이 (cm)	포장뚜께
시범 포장	9	천호대로	천호역사거리 →강동역	편도	일반 SMA	170	도로포장연구센터조사중	T=10cm
중앙 버스 전용 차로	10	송파대로	석촌호수교차로 ↔ 석촌역	중앙 버스	개질+ SMA	43		T=10cm
	11	송파대로	송파역 ↔ 가락시장역	중앙 버스	개질+ SMA	67		T=10cm
	12	천호대로	강동역 ↔ 길동사거리	중앙 버스	개질+ SMA	49		T=10cm
저소음 배수성	13	광평로	수서동익아파트	전폭	배수성	80	0~14	T=10cm

※ 1. 간선도로 교차로 정지선 50~100m구간은 SMA로 포장 시행

2. 시범포장구간(천호대로)은 일반과 SMA 교차시공으로 공용성능 평가

3. 시범포장구간 및 중앙버스전용차로구간은 당초 계획대로 포장뚜께         10cm로 설계하고 도로포장연구센터 조사결과에 따라 추후 설계 변경 시행

	4		향 후 계 획

❍ ‘16. 03월 : 공사발주 시행

❍ ‘16. 04월 : 공사 착공

❍ ‘16. 11월 : 공사 준공

따로붙임 1. 공사위치도 1부.

2. 코아채취 결과서 1부(별도송부).  끝.