정기(일일)점검 보고서(강일육교, 상일2교, 고덕교)

문서번호	시설보수과-2123
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설보수과장
		한상신		김종범		04/01 장형상

□ 시설물 현황

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
강일육교	B=26.0m, L=51.0m	2종	2010	시설7	한상신
상일2교	B=56.6m, L=30.0m	법정외	2008	시설7	한상신
고덕교	B=20.0m, L=40.0m	법정외	2010	시설7	한상신

□ 점 검 일 : 2016년 3월 29일(화)

□ 점 검 자 : 시설6급 김종범, 시설7급 한상신

□ 점검구간 : 교량 상.하부

□ 점검구간내 이전 점검․진단시 지적된 주요 점검결과

연번	위 치	손상내용	손상규모	전차점검	조치내용
1	강일육교	-		○ 지하철5호선 연장공사 - 한전 및 통신 케이블 이설 - 날개벽 상부 컷팅완료	-
2	상일2교	-	-	-	-
3	고덕교	-		-	-

□ 새로운 손상 발생 개소

연번	위 치	손상 내용	손상규모	조치계획 및 특이사항	사진 번호
1	강일육교	특이사항 없음		○ 지하철5호선 연장공사 - 강일동 방향 CIP말뚝 시공 중 - 교량상부에서 토공작업을 하여 토공작업을 시행하여 배수로 막힘 및 신축이음장치 토사 유입 - 교량 상부에서 백호작업으로 포장 파손이 우려됨 - 교량보도부에 콘테이너 적치, 전기 시설 설치, 가스통 및 자재적치 - 교량상부에 콘크리트 현장타설 박스 및 강관파일 적치 등	1~11
2	상일2교	특이사항 없음
3	고덕교	특이사항 없음

□ 행정사항

- 지하철 5호선 연장공사와 관련된 사항은 도시기반시설본부 토목부에 조치요청

첨부 : 점검결과 사진

점검결과 사진

강일육교	배수구 막힘	강일육교	보행자용 방호울타리 및 경계블록 파손

강일육교	보도부 가로등 전선 노츨	강일육교	보도부 콘테이너 박스 적치
강일육교	교량 상부 토사 및 자재 적치	강일육교	보도부 자재적치
강일육교	보도부 가스통 및 전기시설	강일육교	현장타설 박스 적치

강일육교	교량상부에서 백호작업	강일육교	신축이음 장치 토사 유입
강일육교	옹벽구간 전기시설 노출