문서번호	녹지관리과-2815
결재일자	2016.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	녹지관리과장	중부공원녹지사업소장
안순호	박병구	김윤철	04/01 이용태
협 조

"16년도 서울광장 분수 운영 관리 계획

2016. 4.

2016년 서울광장 분수대 운영•관리계획

서울광장을 오가는 시민 및 국내·외 관광객들에게 청량감과 볼 거리를 제공하기 위해 서울광장 분수대 운영 및 관리계획을 수립하여 시민들이 안전하고 쾌적한 친수공간으로 즐길 수 있도록 하고자 함.

□ 분수대 시설현황

❍ 면  적 : 102.1㎡(10.1m×10.1m)

❍ 시  설 : 노즐 605개, 조명 243개

❍ 준공일 : 2004. 5. 1.

□ 분수대 가동

❍ 가동기간 : 2016. 4. 11 ~ 2016. 10. 20(6개월)

* 분수대 점검 및 가동 시험 : 4. 4 ~ 4. 8

❍ 1일 가동시간 : 6시간 40분

-  서울광장 분수대 시간대별 가동횟수 및 시간 1일8회(6시간40분)

• 10:00 ~ 10:40(50분)        • 11:00 ~ 11:40(50분)

• 12:00 ~ 12:40(50분)        • 13:00 ~ 13:40(50분)

• 14:00 ~ 14:40(50분)         • 15:00 ~ 15:40(50분)

• 16:00 ~ 16:40(50분)         • 17:00 ~ 17:40(50분)

※ 가동시간 및 기온, 날씨 등 현장여건에 따라 변동될 수 있음.

□ 분수대 시설관리

❍ 분수대 세부 관리사항

구 분	월 별 관 리			비 고
	4월~6월	7월~8월	9월~10월
분수대 기기 점검	수시	수시	수시
분수대 주변 청소	수시	수시	수시
용수 소독․위생점검	일 3회	일 3회	일 3회	- 아비타 소독약품 투입 - 계절별 용량 조정
전기설비 등 안전점검	월 1회	월 1회	월 1회
수질검사(정기)	월 1회	월 2회	월 1회	-서울시보건환경연구원 검사의뢰
간이수질검사 (수시)	일 1회	일 2회	일 1회	- 휴대용 수질검사 측정기 자체검사 (수소이온농도,탁도)
탱크 물교체	주 2회	주 3회	주 2회

❍ 정기 수질검사

- 정기 및 수시 수질검사와 저수조 청소 및 용수 교체로 최상의 청결상태 유지하여 시민 건강상의 위해요인 사전 제거

- 물놀이형 수경시설의 수질관리지침(2010. 8. 26 환경부)에 의거 봄·가을(비수기)은 월 1회, 여름철(성수기)은 월 2회 시행

※ 봄·가을은 매월 셋째주 수요일, 여름철은 둘째·넷째주 수요일 검사 시행

(검사기관 : 서울시보건환경연구원)

- 기타 : 서울시 수경시설 관리지침에 따름.

❍ 분수시설 청소 용역

- 주 2회 이상 저류조(물탱크) 청소 및 물교체

- 청소용역 내용(전문업체에게 청소용역 의뢰 시행)

· 용역기간 : 2016. 3. 21 ~ 10. 30

· 청소내용 : 분수대 및 물탱크실, 주변 기기 청소(2회)

성수기 이용객이 많은 시기는 조정 운영

- 시설물 청소는 분수 가동이 끝나는 야간에 시행

▢ 기대효과

❍ 시민들에게 쾌적하고 아름다운 분수 제공

❍ 정기적 수질검사와 용수교체로 청결상태 유지

❍ 기기 점검 및 사전 보수로 안전한 분수시설 관리.

현 황 사 진

서울광장 분수