문서번호	정수과-3974
결재일자	2016.4.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
박찬종		04/04 서한호
협 조

2016년 3월 유효율 현황

2016.  4.  4.

영등포아리수정수센터

(정      수      과)

□ 2016년 월별 유효율(‘15년 유효율 : 97.65%, ’16년 목표 : 97.75%)

구분	취수량 (㎥/월)	송수량 (㎥/월)	유효율 (%)	2015년 월 별 유 효 율	증․▽감(%P)
					2015년 동월대비	2016년 목표대비
계	39,580,040	38,686,224	97.74	97.65	0.09	▽0.01
1월	13,467,680	13,155,933	97.69	97.42	0.27	▽0.06
2월	12,615,720	12,313,187	97.60	97.50	0.10	▽0.15
3월	13,496,640	13,217,104	97.93	97.64	0.29	0.18
4월				97.52
5월				97.38
6월				97.82
7월				97.71
8월				97.71
9월				97.74
10월				97.54
11월				97.89
12월				97.89

□ 2016년 3월 일별 유효율

일자	요일	취 수 량 (㎥/일)	송 수 량 (㎥/일)	유 효 율 (%)	비 고
계		13,496,640	13,217,104	97.93
1	화	431,050	420,691	97.6
2	수	429,890	419,981	97.7
3	목	428,610	416,876	97.3
4	금	427,890	417,623	97.6
5	토	437,820	429,331	98.1
6	일	449,670	440,421	97.9
7	월	449,400	436,075	97.0
8	화	433,930	421,914	97.2
9	수	420,760	412,839	98.1
10	목	422,680	412,921	97.7
11	금	413,870	405,236	97.9
12	토	437,160	430,802	98.5
13	일	437,790	427,597	97.7
14	월	444,630	433,675	97.5
15	화	426,280	419,540	98.4
16	수	431,020	422,612	98.0
17	목	428,410	423,075	98.8
18	금	424,990	416,152	97.9
19	토	454,970	445,745	98.0
20	일	464,580	459,222	98.8
21	월	445,300	436,059	97.9
22	화	432,300	425,660	98.5
23	수	436,530	423,542	97.0
24	목	431,240	420,628	97.5
25	금	416,080	411,599	98.9
26	토	441,460	432,979	98.1
27	일	454,160	444,940	98.0
28	월	450,290	438,358	97.4
29	화	430,130	423,661	98.5
30	수	424,970	416,692	98.1
31	목	438,780	430,658	98.1

□ 2016년 막여과 시설 월별 유효율

구분		계	가압식	침지식	비고
유입량(㎥)	3월 (일평균)	948,784 (30,606)	599,825 (19,349)	348,959 (11,257)
	2016년 (일평균)	2,644,929 (29,065)	1,673,136 (18,386)	971,793 (10,679)
생산량(㎥)	3월 (일평균)	915,919 (29,546)	593,769 (19,154)	322,150 (10,392)
	2016년 (일평균)	2,532,707 (27,832)	1,648,662 (18,117)	884,045 (9,715)
유효율(%)	1월	96.0	98.2	92.0
	2월	93.5	98.3	88.6
	3월	96.5	99.0	92.3
	4월
	5월
	6월
	7월
	8월
	9월
	10월
	11월
	12월
	2016년	95.8	98.5	91.0	3.31 현재

끝.