문서번호	교량안전과-5890
결재일자	2016.4.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		특수교량팀장	교량안전과장
임동운		이수근	04/04 박문희
협조

행주대교 집중점검 결과 보고

(상반기 정기점검)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  4.

안전총괄본부

(교량안전과)

행주대교 집중점검 결과 보고

(상반기 정기점검)

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2016년 시설물 안전점검 계획에 의거 실시한 행주대교 상반기 정기점검(집중점검) 결과를 보고 드림

점검대상 현황

○ 규     모 : 폭 14.5m, 연장 1,460m(상, 하류)

○ 형    식 : PSC박스, Steel박스, 강합성교박스, 사장재케이블 32기 등

○ 준공연도 : 2000.12월(상류), 1995. 5월(하류)

○ 설계하중/종별 : DB24/1종(안전등급 B등급)

위 치 도	현 황 사 진

점검개요

○ 점검일시 및 점검구간 : 2016. 3. 25(금) 14:00~17;00

행주대교 상,하류 전구간

○ 점 검 자 : 12명

- 행주대교 주치의 : 홍익대 교수 최은수

- 2016 행주대교 진단용역사 : ㈜한국구조물안전원 김경기외 1인

- 교량안전과 직원 9명

○ 점검사진

점검결과 : 별첨

○ 구조적 안전성에 미치는 결함사항은 없었으며, 포장균열, 신축이음장치 하부 배수받이 탈락 및 토사퇴적, 콘크리트 균열, 비둘기 오물퇴적 등 다수가 지적되었음.

○ 주치의와 진단점검 용역사, 교량안전과 직원이 함께 집중점검을 시행하여 시설물의 중요성을  알리고 시설물 안전관리에 대한 시정의 신뢰성 향상에 기여함.

조치계획

○ 보수가 필요한 사항은 일상유지보수업체에 작업지시하여 정비 조치

○ 행주대교 전담주치의 점검수당(20만원) 지급

○ 점검결과는 시설물정보관리시스템(FMS)에 입력 조치

붙임 : 점검결과 및 조치방안 1부.   끝.