문서번호	시설과-1232
결재일자	2016.4.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	조경시설팀장	시설과장	서부공원녹지사업소장
배소윤	代정순주	임병국	04/04 오진완
협 조

어린이놀이시설 안전점검 결과보고 (3월)

2016. 4.

서부공원녹지사업소

［시설과］

어린이놀이시설 안전점검 결과보고 (3월)

어린이놀이시설 안전관리법 제15조 및 시행령 제11조(안전점검 실시) 규정에 따라 월드컵공원 내 어린이놀이시설에 대한 안전점검을 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 점검기간 : 2016. 3. 1 ~ 3. 31.

□ 점 검 자 : 녹지7급 배소윤, 농림운영7급 정하준

□ 점검대상 : 평화공원모험놀이터 등 3개소 (모험놀이대 등 33종 43점)

시 설 명	위 치	면적(㎡)	놀이시설 종류	비 고 (바닥포장)
평화의공원 모험놀이터	마포구 성산동565-6	3,220	모험놀이대 등 19종 27점	모래/포설재
난지천공원 중앙놀이터	마포구 상암동 1538-1 외 1필지	1,220	조합놀이대 등 6종 7점	모래/포설재
난지천공원 테마놀이터	마포구 상암동 478-1 외 1필지	1,386	조합놀이대 등 8종 9점	모래/포설재

□ 점검항목

○ 어린이놀이시설의 연결 상태 및 노후 정도

○ 어린이놀이시설의 변형 및 청결 상태

○ 어린이놀이시설의 안전수칙 등의 표시 상태

○ 기타 부대시설의 파손 상태 및 위험 물질의 존재 여부 등

□ 점검결과 및 특이사항

○ 평화의공원 모험놀이터 슬라이드 보수

○ 난지천공원 유아놀이터 평상 도색

○ 난지천공원 유아놀이터 조합놀이터 보수

□ 평화의공원 모험놀이터(19종 27점)

놀이시설명	점 검 항 목	점검결과	조치결과	비 고
사면놀이대 (3종 3점) · 로프 사면놀이대 · 홀더 사면놀이대 · 폴 사면놀이대	- 홀더, 폴 손잡이의 파손 - 로프 및 지지대 느슨함 - 하강지역 모래높이 및 양의 적정성 - 안전사고 위험성	양호	정기점검 실시
통나무 모험놀이대 (6종 6점) · 네트건너기 · 두줄건너기 · 세줄건너기 · 징검다리 · 통나무밟고건너기 · 기둥밟고건너기	- 그물망의 연결부위 고정성 - 손잡이의 파손, 지지대 느슨함 - 하강지역 모래높이 및 양의 적정성 - 안전사고 위험성	양호	〃
네트놀이대 (1종 1점)	- 그물망의 연결부위 고정성 - 손잡이의 파손, 지지대 느슨함 - 하강지역 모래높이 및 양의 적정성	양호	〃
미끄럼대 (2종 4점)	- 미끄럼틀 난간, 계단 파손 - 미끄럼틀 활주판 요철 및 파손 - 착지판 흙 또는 물 존재	원통 슬라이드 갈라짐	조치완료
그네 (1종 2점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링상태 - 줄꼬임, 체인변형, 균형상태	양호	정기점검 실시
공중활주로 (1종 2점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링 및 균형상태 - 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	〃
숨바꼭질 (1종 3점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	〃
흔들놀이 (2종 2점)	- 지지대와 연결부위 원활성 - 좌ㆍ우 흔들림 - 손잡이가 흔들림	양호	〃
모래놀이대 (1종 3점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	〃
거울놀이벽 (1종 1점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	〃
기타 (고무칩, 모래 등)	- 유실, 굳어짐, 청소상태 - 위험물질 존재여부	양호	〃

□ 난지천공원 중앙놀이터(6종 7점)

놀이시설명	점 검 항 목	점검결과	조치결과	비 고
조합놀이대 (1종 1점)	- 미끄럼틀 난간, 계단 파손여부 - 미끄럼틀 활주판 요철 및 파손여부 - 착지판아래 흙 또는 물 존재여부 연결부위 원활성	양호	정기점검 실시
지네시소 (1종 1점)	- 연결부위 원활성 - 손잡이의 파손, 지지대 느슨함 정도 - 하강지역 모래높이 및 양의 적정성	양호	“
개미집오르기 (1종 1점)	- 손잡이의 파손, 지지대 느슨함 - 하강지역 모래높이 및 양의 적정성	양호	〃
하늘과자연의소리 (1종 1점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	〃
회전하는 소리구체 (1종 2점)	- 회전상태, 손잡이 파손 - 회전판 기울어짐, 강도, 노출	양호	〃
기타 (쇠똥구리원판, 모래)	- 유실, 굳어짐, 청소상태 - 위험물질 존재여부	양호	〃

□ 난지천공원 유아놀이터(8종 9점)

놀이시설명	점 검 항 목	점검결과	조치결과	비 고
조합놀이대 · 오름벽조합놀이대 · 역마차놀이대 (3종 3점)	- 미끄럼틀 난간, 계단 파손여부 - 미끄럼틀 활주판 요철 및 파손여부 - 착지판아래 흙 또는 물 존재여부 연결부위 원활성	놀이기구 탈착	조치완료
케이블카 (1종 1점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링 및 균형상태 - 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	정기점검 실시
자동차놀이대 (1종 1점)	- 지지대와 연결부위 원활성 - 좌ㆍ우 흔들림 - 손잡이가 흔들림	양호	〃
그네 (1종 2점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링상태 - 줄꼬임, 체인변형, 균형상태	양호	〃
기타 (숫자놀이판넬, OX놀이판넬, 모래 등)	- 유실, 굳어짐, 청소상태 - 위험물질 존재여부	양호	〃

※ 공통사항

1. 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새의 존재 여부

2. 금이 간 곳 존재 여부

3. 페인틀 칠의 벗겨짐 여부

4. 금속 녹 발생 또는 목재의 부식 여부

5. 볼트나 너트 등의 나사 풀림 유무

6. 돌출부의 거친면의 목재 유무

※ 점검결과 위험요인 발견 못함.

□ 점검사진

평화의공원 모험놀이터 슬라이드 보수 (전)	평화의공원 모험놀이터 슬라이드 보수 (후)
난지천 유아놀이터 놀이기구 보수 (전)	난지천 유아놀이터 놀이기구 보수 (후)
난지천 유아놀이터 도색작업 (전)	난지천 유아놀이터 도색작업 (후)