	관악소방서
수신	현장대응단장
(경유)
제목	봉천12-2구역 주택재개발에 따른 소방용수시설 이설예정지 파악 알림 (2차)

1. 관련근거

가. 만보이엔씨(주)(2016.3.7.)호『봉천12-2구역 주택재개발구역내 소화전이설 협의안건』

나. 재난관리과-1530(2016.3.7.)호 『봉천12-2구역 주택재개발에 따른 소방용수시설 현장 확인 알림』

다. 재난관리과-1836(2016.3.21.)호 『봉천12-2구역 주택재개발에 따른 소방용수시설 이설예정지 파악 알림 (1차)』

2. 위와 관련하여 봉천12-2구역 주택재개발에 따른 소방용수시설 이설예정지 파악을 알리니, 현장대응단은 화재시 현장대응 및 주민들의 안전을 위해 적절한 이설예정지를 파악하여 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 소화전 이설수량 : 총30개소

나. 예정지파악수량(2차) : 10개소 파악

※ 1차 이설예정지 12개소 통보

※ 소화전 이설예정지, 비상소화장치함 이설예정지 순으로 파악

나. 예정지파악대상

- 소방차 통행 불가(곤란)지역 우선 검토

- 화재취약지역(고지대, 주거밀집, 시장지역 등)으로서 소로 4~8m미만 주택가 이면도로지역에 우선 설치

- 설치예정지 최인근 소화전과의 거리를 충북히 감안, 효율적인 소방용수시설 점유가 이루어질 수 있는 장소

- 상수도 배관이 80mm이상이고 수압이 2.5kg/㎤이상의 상수도 배관 통과 지역으로 주차구획선 미설치 장소

- 화재현장 활동시 또는 각종 소방활동중 소방용수시설 설치가 필요하다고 판단되는 장소

- 소방용수시설 보유기준 : 서울시 화재취약성 감안 소방대상물과 수평거리 70m적용

다. 조사자 : 현장대응단 소방용수시설 관리 담당자

3. 행정사항

가. 현장대응단은 이설예정지 선정시 현지확인을 철저하게 하여 민원 및 불필요하게 설치되는 소방용수시설이 없도록 하기바라며,

나. 해당 지역을 상수도배관(붙임3참고)을 고려하여 선정, 붙임서식에 의거 2016.4.8.(금)한 하여 주시기 바랍니다.

붙 임  1. 2016년 소방용수시설 이설예정지 파악(서식) 1부.

2. 2016년 소방용수시설 이설예정지 위치도(서식) 1부.

3. 지하시설물통합관리 시스템 안내(참고) 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	마규범		대응총괄팀장	박태호		재난관리과장	04/04 이정갑
협조자
시행	재난관리과-2230	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-886-1192	/전송		/	musican1755@seoul.go.kr	/	부분공개(3,5)