문서번호	시설과-2180
결재일자	2016.4.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장	관리부장
이재균	조대복	공헌구	04/05 심상원
협 조
	전략기획실장		윤대진
	총무과장		이경로

지하수 시설 사후관리 추진계획

2016. 4.

서울대공원

(시설과)

지하수 시설 사후관리 추진계획

대공원 내 해양관 및 분수가동 등에 공급되는 지하수 심정의 사후관리(Air Surging)를 시행하여 지하수 수질보전 및 동물사 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		관련근거

❑ 「지하수법」 제9조의5 및 「동법 시행령」 제14조의4(지하수 개발․이용시설의 사후관리 등)

Ⅱ		지하수 설치 및 이용현황

❑ 지하수 설치현황

❍ 수    량 : 6개소(심정 1~6호정)

❍ 설치년도 : 1992년

❍ 장    소 : 막계천변(경마공원역 ~ 선바위역 사이 약 800m 구간)

❍ 유효기간 : 2016. 8. 22

※ 유효기간은 매 5년마다 관정청소 등을 시행 후 연장

❑ 지하수 이용 현황

❍ 일평균사용량 : 1,200㎥/일(2015년 기준)

❍ 관정별 지하수 생산능력(㎥/일)

구 분	계	1호정	2호정	3호정	4호정	5호정	6호정	비 고
생산량	1,350	150	150	300	250	300	200

❍ 지하수 사용량(㎥/일)

구 분	계	해 양 관	장미원 (관수용)	중앙분수대	기타 (청소용 등)	비 고
사용량	1,200	1,100	50	20	30

Ⅲ		추진방향

❑ 지하수 심정호 1~6호정 : 사후관리(에어써징 등 관정청소) 시행

❍ 취수정 안의 설치된 양수시설을 끌어올려 상태점검 및 세척

❍ 자연수위와 굴착심도 확인

❍ 고압세척기를 사용 취수정 내부의 오염물질 제거

❍ 상부 보호공 내벽에 균열 발생여부 점검 및 외부에서 물이 침투하지 못하도록 정비

❍ 동력전선의 절연상태 확인

❍ 반경 10m이내 주변부 정리 등

Ⅳ		추진계획

❑ 사업개요

❍ 지하수 6개 심정 관정청소 등 사후관리 시행

❑ 추진기간 : 20016. 4월 ~ 5월

❍ 2016. 4. 1  ~ 4. 15 : 공사 설계서 작성 및 발주

❍ 2016. 4. 16 ~ 5. 15

- 공사계약 및 착공

- 사후관리 이행신고서 등 관련서류 제출 및 현장 시공확인(과천시)

❍ 2016. 5. 15 ~ 5. 31

- 신고필증(과천시) 확인 및 준공

Ⅴ		추정 소요예산

❑ 소요예산 : 22,000천원

❑ 예산과목 : 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화,

공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비(100-401-01)

Ⅵ		기대효과

❑ 지하수 관정내 침전된 오염물질 등을 청소함으로써 동물사에 양질의 물을 공급하고 지하수의 수질 보존 및 관리.   끝.