문서번호	관리과-3175
결재일자	2016.4.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	난지물재생센터소장
김영돈		조현태	04/06 최홍식
협조	★운영과장		김웅남
	시설보수과장		김일운

악취발생 저감 및 관리 추진계획

2016. 4월

난지물재생센터

(관 리 과)

악취발생 저감 및 관리 계획

센터 내·외부의 악취발생원에 대한 현황조사와 악취 저감 및 모니터링 시스템 유지관리를 철저히 하여 쾌적한 근무환경 조성과 인근지역 주민의 불편을 최소화하고자 함

▢ 개 요

○ 악취 발생원

- 하수 및 연계처리수 처리과정 발생되는 악취

- 센터외부 경작지 퇴비 및 소축사 분변 등 냄새

○ 조치방법 : 센터 내·외부 악취 발생원별 현황조사 및 악취저감 추진

○ 조치기간  : 2016. 3월~12월

▢ 악취발생 저감 추진계획

1. 악취발생원 현황조사

○ 조사기간 : 2016. 4. 14(목)까지

○ 대   상

- 센터내부 : 하수·연계수 처리시설 및 악취발생 틈새 현황

- 외부악취 : 비닐하우스 경작지, 축사 등(센터 부지경계선 1Km 내외)

○ 조사방법

- 내부시설 : 악취발생시설 부서(담당)별 (별첨1) 조사표 작성 제출

· 유입동·송풍기동 : 보수과

· 수처리시설(초침 및 반응조, 종침 분뇨통합반류수조) : 운영과

· 농축·소화시설(잉여 소화가스 소각로 포함) : 운영과

· 위탁시설(탈수·농축·건조, 소각, 분뇨) : 운영과

· 음폐수 처리시설 및 슬러지야적장 : 운영과

- 센터외부 악취발생원 ((붙임2) 조사표 작성): 관리과

2. 악취저감 추진

○ 기 간 : 2016. 4월 ~ 12월

○ 악취발생원 순찰 및 점검

- 평시 : 주1회(수시),  악취 집중관리 기간 : 일1회

- 민원발생 및 특별기간 : 2회/일, 탄력적 운영

○ 악취저감 세부 추진사항

① 악취발생 및 탈취시설물

-  일일(수시) 점검 등 정상가동 운영 : 부서(담당)별 관리 대상 (별표3)

· 시설 운영관리 메뉴얼 작성 비치(별표4 참고)

<처리흐름도, 주요 구성품, 기본작동 방법, 점점 및 조치사항, 긴급조치 업체 연락처 등>

· 정기적인 부품교체 관리 및 노후시설 교체·보수 등 개선방안 마련

- 시설물(장비)별 틈새 밀폐조치 및 청소 등 청결유지

· 악취방지 고무판 덮게 등 노후시설 교체 및 신규 틈새 밀폐조치

· 폐기물 운반차량 세차 및 출입문 주변 청소 등 청결유지

- 잉여 소화가스(소화조 및 가스홀더) 악취발생 방지 및 관리조치

② 외부악취 발생원 순찰(봄·가을철 집중) 및 악취저감 홍보 등

- 외부 악취발생원 지도 작성, 주변순찰 및 악취저감 주민참여 안내

3. 악취 모니터링 시스템 유지관리

○ 악취 측정기 설치 지점 : 센터 경계지점 4곳, 센터 내부지점 6곳

○ 악취 모니터링 항목 및 기준범위

- 암모니아(1000ppm), 황화수소(20ppm), 복합악취(15배)

○ 악취 자동측정기 정기점검 및 유지관리 : 분기1회

- 자동측정기 점검 등 센서 및 소모품 교체

· 센서 및 자료전송 장치 이상시 교체 및 개선조치

- 센터 내부 지점별 악취발생(트랜드)시 현황파악 및 조치

○ 외부기관 악취 측정 : 분기1회(서울시 보건환경연구원)

▢ 행정사항

○ 악취발생 담당자 회의 및 교육

- 일시 및 장소 : `16.4.11(월) 14:00, 2층 소회의실

- 참석대상 : 악취발생 및 탈취 시설별 담당

○ 악취발원 조사서(별첨1, 2) 작성 및 제출 : `16.4.15(금)까지

○ 악취발생 시설 운영메뉴얼 작성 및 악취저감 추진

- 매뉴얼은 (별첨4)를 참고하여 각 시설별 작성 후 4.29(금)까지 제출

○ 주민협의회 자료제공 등 악취발생 저감노력에 대한 대시민 홍보

※ 붙임  1. 악취발생원 조사표(서식) 1부.

2. 순찰 점검 결과서(서식) 1부.

3. 부서별 악취점검 관리 대상 1부.

4. 악취발생 및 탈취시설별 메뉴얼(참고 서식) 1부.  끝.

(붙임 1)

악취 발생 및 탈취시설 조사표

○ 조사내용
악취발생시설 현황	시설명 및 규모 : ( m × m) 위치 및 전화번호 : 시설내역 :
탈취시설 현황	용량(㎥/일) 및 대수 : 설치년도 : 시설내역 :
악취유형, 정도	유형 : 음폐수, 분변, 소화가스, 기타( ) 정도: 쾌적, 약한악취, 강한악취
악취발생 틈새	기존 : 개소(주요부위: ) 신규 : 개소(주요부위: )
주변현황(사진 등)
기타 특이사항 및 조치할 사항

2016.  .

조사자 :            과   성명

(붙임 2)

센터 외부 악취발생원 조사서

○ 순찰점걸 결과
순찰지역 (주소, 위치)	주소, 위치 : 소유주명 : 전화번호 :
악취발생 정도	쾌적, 약한악취, 강한악취
발생원 및 악취유형	발생원 : 비닐하우스 경작지, 소축사 유 형 : 퇴비 및 계분냄새, 소분변냄새, 기타( )
악취발생원 규모	면적(규모) : m × m, 발생원 수 : 마리 기타 :
주변현황(사진 등)
기타 특이사항 및 조치할 사항

2016.  .

조사자 :            과   성명

(붙임3)

악취발생원 점검관리 대상 및 부서

순	점검 대상 및 지역	점검(담당) 부서	비고
1	유입동 및 송풍기동	시설보수과	센터내부
2	수처리시설 (초침, 생물반응조, 종침-분뇨 ·통합반류수조)	운영과(물재생)
3	농축 및 소화조, 슬러지야적장	운영과(슬러지처리)
4	탈수기동, 건조동, 소각동, 분뇨처리동,	운영과(위탁)
5	음식물처리동	운영과
6	난점마을 및 축사 (센터외부 동남쪽)	관리과(총무회계)	센터외부 지역 (1km내외)
7	행주산성 및 강매마을, 자유로, 한강변 (센터외부 서북남쪽)	관리과(연구개발)

(붙임3)

악취 발생·탈취시설 운영메뉴얼

□ 시설현황

○ 시설명(건물명) :

○ 규모(면적) :

○ 발생 및 처리용량

- 발생시설  :         톤/일×     대,        톤/일×    대

- 탈취시설  :         톤/일     대,

○ 설치년도 및 비용(탈취시설)

- 시설명 :                   설치 :     년, 설치비 :       천원

- 탈취방법 :

□ 악취발생 및 탈취과정 흐름도

○ 악취발생 흐름도

하수, 분뇨 유입	⇒		⇒		⇒		⇒		⇒	악취 발생

○ 악취제거 흐름도

악취발생	⇒		⇒		⇒		⇒		⇒	악취제거

□ 주요 구성품

품 명	규 격	교체주기 (회/년)	단가(천원)	비고 (최근 교체일)

□ 시설물 작동 순서 및 방법

○ 발생시설 작동

- 가동순서(방법)

1)

2)

3)

- 멈춤순서(방법) :

1)

2)

3)

○ 탈취시설 작동

- 가동순서(방법)

1)

2)

3)

- 멈춤순서(방법)

1)

2)

3)

□ 시설점검 및 정상가동 조치

○ 점검사항 및 조치사항

순	이상여부 점검사항	조치사항	비고
1
2
3
4

□ 비상조치 업체 등 연락처

업체명	소재지	대표자 (담당자)	전화번호	비 고

□ 기타