문서번호	급수운영과-7175
결재일자	2016.4.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		지방시설사무관대우	급수운영과장
유강현		이승완	04/08 이계환
협조
	주무관		최용진

중계 브라운스톤 합동점검에 따른 보고

북부수도사업소

(급수운영과)

중계 브라운스톤 누수관련 합동점검에 따른 보고

명에 의하여 2015.04.07. 노원구 중계동 506(중계브라운스톤) 누수발생에 따른 현장합동 점검 시행 후 아래와 같이 보고합니다.

2016.04.08

보고자 : 지방시설서기보  성명 : 유 강 현

현  황

○ 위    치 : ***********

○ 사고일시 : ‘16. 1. 14(목) 18:30

○ 계 량 기 : D=150mm(2005.05 개전, 2010.07 교체)

○ 사고원인 : 아파트 계량기실 내부 스트레나 밸브 뒤틀림으로 인하여 파손.

합동점검 내용

○ 점검일시 : 2016.04.07.(목) 15:00 ~

○ 점 검 자 : 14명

- 수도사업소 : 3명

- 노원구청 : 토목과2명, 물안전관리과2명

- 브라운스톤 관계자 : 관리소장 외2인

- 기타 유관기관 : 도시가스2명, 한전2명

○ 점검내용 : 지하매설물 이상 유무 등

○ 브라운스톤측 요구내용

- 브라운스톤 관리단 입회하에 수도계량기실, 우수BOX 및 아파트 지하의 침수되어 있는 물에 대하여 수질검사 및 누수탐지 요청

- 브라운스톤 메인계량기 이후 상수인입배관에 대하여 사업소에서 손괴여부를 검사 하여 손괴확인시 수도사업소측에서 정비요청

- 브라운스톤 공용 우수관에 대하여 구청 물안전관리과 CCTV 점검결과 관로 침하로 우수가 배수되지 않고 고여있는 상황으로 일부우수관 보수 또는 재설치 요청

- 오수관로 손괴가 추정 되나 기술상의 문제로 인하여 구청 CCTV점검이 불가하여 오수관로의 경우 브라운스톤 자체 내시경 검사 후 손괴여부 발생시 사업소에서 복구조치하고, 현재 정비되어있지 않는 보도블럭에 대하여 전구간 정비토록 요청

○ 각 유관 기관별 점검 결과

기 관 별	점검결과	비 고
물안전관리과	의견 없음
토목과	의견 없음
수도사업소	침하된 하수관로 일부구간 정비 인입상수도관 보수 계량기실 내부 고인물 수질검사 지하주차장 벽체 유입수 수질검사 브라운스톤에서 cctv조사결과에 따라 오수관로 손괴부분 발생시 보수 브라운스톤 건물 주변 누수탐사 시행
한국전력	전기배관 조치사항 없음
도시가스	가스배관 조치사항 없음

향후 조치계획

○ 브라운스톤 관리단의 요청 내용에 따라 브라운스톤 관리단 입회하에 탐지 및 수질검사 시행토록 누수탐지팀, 행정지원과에 협조 요청.

○ 수도메인계량기 이후 인입배관 정비 및 하수관로 정비 등은 시설팀에 의뢰하여 정비 하고자 함.

○ 브라운스톤 자재 내시경 검사내용에 따라 복구시행 하나, 보도블럭 정비에 대해서는 추후 관리단과 협의.  끝.