＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2016년 04월 12일 화요일									결재	근무자		반장		담 당				과 장
										박광현		김정환		박한수				04/14 이동신
기기별 시간별	원신탈수기 가동사항 점검표												근 무 자 명
	1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호			9호		시간		구분		직명		성명
00～01시								*			*		00:00- 09:00		1조		전기7		임재동
01～02시								*			*
02～03시								*			*
													09:00- 18:00		3조		화공7		한인선
03～04시								*			*
04～05시								*			*
													18:00- 24:00		4조		전기7		박광현
05～06시								*			*
06～07시	*	*	*	*	*	*	*	*			*
													슬 러 지
07～08시	*	*	*	*	*	*	*	*			*
08～09시	*	*	*	*	*	*	*	*			*
09～10시								*			*		소 화 인발량			5274 (㎥)
10～11시								*			*
11～12시	*	*	*	*	*	*	*	*			*
													원 심 처리량			3217 (㎥)
12～13시	*				*	*					*
13～14시	*				*	*					*
													오 니 케 익
14～15시	*										*
15～16시											*
													원 심 생산량			285.42 (톤)
16～17시											*
17～18시											*
													약 품
18～19시											*
19～20시											*
20～21시											*
													원 심 사용량			740(kg)
21～22시											*
22～23시											*
													탈수기 총 가동시간(日)
23～24시											*
가동시간	17	20	20	20	18	18	20	12			0		8대 145시간

호수 기기명 시간별		1호	예비	2호		3호	예비	4호		5호		예비		6호	7호		8호	9호	세척수 펌프(A)
																			시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750		1750		1750		1750		1770				1770	1770		1770	1770
	10:00	1750		1750		1750		1750		1770				1770	1770		1770	1770
																			A . B 계 열	S1
	15:00	1750		1750		1750		1750		1770				1770	1770		1770	1770
																				S2
	21:00	1750		1750		1750		1750		1770				1770	1770		1770	1770
																				1	24	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730		1730		1750		1750		1770				1770	1770		1770	1770
																				2	28	28	28	28
	10:00	1730		1730		1750		1750		1770				1770	1770		1770	1770
																				3	28	28	28	28
	15:00	1730		1730		1750		1750		1770				1770	1770		1770	1770
																			C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730		1730		1750		1750		1770				1770	1770		1770	1770
																				S4
구분	A,B계열				C,D계열				구분		A,B계열					C,D계열
																				4	24	24	24	24
																				5	26	26	26	26
잡용수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0			3.0				저 류 조 수 위 (M)		08시		3.2			3.6
																				S5
																				6	24	24	24	24
	16시	3.0			3.0						16시		4.0			4.5
																			에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0			3.0						24시		4.3			4.6
																			시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	▶ 154변전실 정전작업(07:00~08:20)으로 탈수기 가동중지(06:00~09:00) ▶ 탈수기1,2,3,4,5,6,7호 가동(09:00) 및 순간정전(11:10~11:13)으로 가동중지 ▶ 탈수기 2,3,4,7,8호 가동(12:00~) ▶ 탈수기 5호(순간정전) 슬러지인버터 이상으로 예비품 교체 및 6호 점검 후 가동(14:00~) ▶ 탈수기 1호 주속모터 인버터 이상으로 가동중지(12:00) 및 기기점검 후 재가동(15:00~) => 탈수기 점검 및 기기 탈리액 배관 청소 ▶ 협작물드럼스크린 청소 및 주위 정리정돈 ▶ 슬러지 및 약품 펌프 V-벨트 가동상태 및 소음점검 ▶ 약품용해장치 작동상태 및 조작판넬 점검 ▶ 원심 탈수기 3호 약품펌프 폴트 및 리셋 작업후 가동조치.(15:50) ▶ 원심 탈수기 3호 슬러지,폴리머펌프 인버터 오전 순간 정전으로 인해 오류 및 수정 작업후 재 가동조치.(18:20)
																			1		7.0	7.0	7.0	7.0
																			2
																			저류조 교반기
																			시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
																			AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
																				2
																				3
																			CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
																				5
																				6