문서번호	여의도공원관리사무소-1572
결재일자	2016.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설팀장	여의도공원관리사무소장
길종섭	김희태	04/15 박원근

2016년도 여의도공원 수경시설 관리계획

2016.  4

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

2016년도 여의도공원 수경시설 관리계획

여의도공원내 시원한 볼거리를 제공하는 연못 수경시설을  적정하게 유지관리하여 공원이용 시민들에게 안전하고 쾌적한  친수공간을 제공하고자 함

Ⅰ		수경시설 현황

○ 총 3개소(지당연못, 생태연못, 잔디연못)

구 분	연못면적(㎡)	펌프규격	계류면적(㎡)	급 수 원
지당연못	3,530	20HP × 2대	420	지하수+상수원
생태연못	730	20HP × 1대	120	〃
잔디연못	588	5Hp x 1대	-	지하수

Ⅱ		가동계획

가동기간 : 2016. 5. 1 ~ 9. 30 (5개월간)

가동시간 (매주 월요일은 시설물 점검․정비관계로 미가동)

1

구 분	가동시간/일	시 간	비 고 (2015년 가동시간)
지당연못계류	1시간30분	12:00~12:30 13:00~13:30 17:00~17:30	1시간30분
생태연못계류	〃	〃	〃

※ 연못계류 가동시간 탄력적 운영

- 전력 피크시간대( 14시~17시 ) 가동중지

- 이용인원, 행사개최, 에너지 상황, 일기 등 요인 고려

- 공원내 중요 행사시 가동시간 탄력적 운영

Ⅲ		점검 및 수질 관리

추진방향

- 주기적 청소 및 점검·정비 실시

- 연못 청소와 용수 교체를 통해 청결한 수질상태 유지

- 기온상승시 녹조 방지약품 투여

시설물 점검·정비

관리분야	시기별		비고
	봄·가을철 (5,6,9월)	여름철 (7,8월)
기기점검 및 주변청소	수시	수시
설비 등 안전점검	주 1회	주 1회	매주 월요일
연못 용수 교체	월 1회	월 2회
녹조 방지약품 투여	수시	수시

수질관리

- 2016년 주요업무 추진지침 공원내 연못 수질관리기준 적용

· 지당연못, 잔디마당→제2군, 생태연못→생태연못, 기타연못

- 수질검사 및 주기

· 정기검사(감시항목 등) : 월 1회 / 서울시 보건환경연구원에 검사의뢰

· 수시검사(중점항목)    : 주 1회 / 자체 검사(휴대용 검사장비 활용)

Ⅳ		추진일정

청소, 설비점검·정비, 시험가동  : 2016. 4. 30까지

수경시설 가동 개시           : 2016. 5. 1

수경시설 및 수질관리         : 2016. 5 ~ 9

Ⅴ		행정사항

연못계류 가동시간 공원 홈페이지 안내(공원여가과 의뢰)

연못계류 가동시간 안내판 제작·설치.  끝.