문서번호	교량안전과-6930
결재일자	2016.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
기효상		代이정원	04/18 박문희
협조	주무관		이정원
	주무관		배상현

용역 착수보고회 결과 보고

(모래내고가 정밀안전진단외 1건)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 04

교 량 안 전 과

(강북일반교량팀)

용역 착수보고회 결과 보고

(모래내고가교 정밀안전진단외 1건)

2016년 1종 교량 용역시행 계획에 의거 추진중인 모래내고가교 정밀안전진단외 1건 용역 착수 보고후 그 결과를 보고 드림

□ 용역개요

○ 모래내고가교 정밀안전진단 용역

- 위    치 : 서대문구 연희동 ~ 마포구 성산동

- 용 역 비 : 125,000천원

- 용역기간 : 2016. 4.07 ~ 2016. 12.02

- 용역업체 : (재)한국재난연구원 대표 윤 영 조

○ 한남1고가외 2개소 정밀점검 용역

- 대상시설물 : 한남1고가, 월드컵대교 접속교, 워커힐고가

- 용 역 비 : 97,270천원

- 용역기간 : 2016.3.28. ~ 2016.10.13

- 용역업체 : (주)한국구조물안전연구원 대표 이 채 규

□ 착수보고 내용

○ 일    시 : 2016.4.15.(금) 13:30~ 15:00

○ 장    소 : 서소문별관 1동 교량안전과 공용회의실

○ 참 석 자

- 내   부 : 교량안전과장, 강북일반교량팀장, 용역담당자

- 외   부 : 용역사별 책임기술자 및  참여기술자

○ 보고내용

- 과업 개요, 용역추진 방향

- 과업 추진일정 및 계획

- 시설물별 중점 점검 사항

- 기타, 안전관리 계획 등

□ 검토 및 보완사항

〈 공 통 사 항〉

○ 점검 이행시 점검 누락 등 부위가 발생하지 않도록 점검

○ 각종 장비(고소차 등)를 이용하여 점검시 안전 관리 철저

○ 시설물 보수·보강 예산 반영을 위하여 예산 작업전까지 공사비 제출

〈 모래내고가교 정밀안전진단 〉

○ R.C Box구간의 강선에 대한 세밀한 점검실시와 강선의 장력 측정 방법 등 검토

○ 모래내고가가 “DB18” 임에도 불구하구 20톤 이하의 차량 통행 제한  사유와 보강 방안 검토

○ 기존 정밀점검 및 안전진단 결과에 의하면 종합등급 “B등급” 이나 실제 현장에서 보면 시설물 노후로 인한 문제가 지속하여 발생 하는바 이에 대한 검토

〈 한남1고가외 2개소 정밀점검 〉

○ 한남1고가

- 2012년 이후 상·하행 교량 등급이 상이하므로 등급 상향을 위한 보수·보강방안 제시.

- 교면포장(LMC), 강박스 내부 도장공사에 대한 하자점검 이행철저

- 방호벽 등 손상물량 조사하여 보수공사 이전 제출

○ 워커힐 고가

- 점검 및 진단마다 조사되는 포장부 균열, 신축이음부 누수, 후타재 파손(균열포함)에 대한 원인규명 철저

- A1측 협착부 및 옹벽부 균열에 대한 원인 및 보수·보강방안 제시

○ 월드컵대교 접속교

- 현장조사시 한강둔치로 내려가는 접근(계단)로 포함하여 조사실시

- 신축이음, 교량받침 조사시 개별 사진 촬영과 조사일시, 조사당일 온도

표기하여 보고서 수록

- 콘크리트 구조물(거더, 교대, 교각 등) 균열에 대해서는 균열의 진행성 여부를 파악하기 위하여 시·종점부 표기 할 것.

□ 향후계획

○ 검토 및 보완 사항을 정밀점검 및 정밀안전진단 용역 수행에 반영하도록 용역사 통보하여 내실있는 용역 수행

○ 주요부재 점검시 담당자 입회, 상호 협의 및 전문가 자문 등을 거쳐 정확하고 신뢰성있는 성과품 작성.

첨부 : 착수보고회 사진 1부.  끝.