문서번호	하천관리과-5884
결재일자	2016.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수계획팀장	하천관리과장
이진연		손경철	04/20 이진용
협 조

수해취약지역 현장점검 결과 보고서

2016. 4.

수해취약지역 현장점검 결과 보고서

□ 현장점검 개요

○ 목    적 : 수해취약지역 및 방재시설 점검

○ 일    시 : 2016. 4. 11(월) 13:30~17:00

○ 점검현장

- 신천펌프장 유입관로 개량공사(송파구 송파동)

- 풍납펌프장 시설물 및 성내천 하류 점검(송파구 풍납동)

- 둔촌로 하수암거 신설공사(강동구 성내동)

- 일자산 빗물저류조 설치공사(강동구 둔촌동)

- 암사역 하수암거 신설공사(강동구 천호동)

- 광장유수지 시설물 점검(광진구 광장동)

○ 점 검 자 : 하천관리과장, 치수계획팀장, 담당자 3명

□ 현장점검 내용

○ 수해취약지역 및 방재시설 점검

- 신천펌프장 유입관로 개량공사

► 지하철 공사로 인한 하수관거 개량을 하지 못한 구간에 대하여는 별도의  수방대책을 수립하여 공사시행과 수방대책에 만전을 기할 것

► 간선도로상 야간 공사로 인한 안전사고 예방 및 품질관리에 만전을 기 할 것

신천펌프장 유입관로공사 현장점검	신천펌프장 유입관로공사 현황

- 풍납빗물펌프장 및 성내천하류 점검

► 풍납펌프장 내 적치된 폐기물은 펌프장 유지관리에 차질이 없도록 우기전 반출 할 것

► 성내천 하류의 유수흐름에 지장을 주고 있는 하천을 횡단하는 성내천 및 석촌호수 유지용수관로, 차집관로, 광역상수도 등에 대한 조사 필요

풍납빗물펌프장 점검	풍납빗물펌프장 현황

- 둔촌로 하수암거 신설공사

► 사업추진 현황 및 풍수해 대책 추진사항 등을 주민과 공유하여 공감대를 형성할 수 있도록 주민설명회를 개최하는 등 주민홍보에 만전을 기할 것

► 간선도로 하수관로 공사장으로서 인근 통행차량 및 공사장 출입차량 등 안전사고 예방에 만전을 기할 것

둔촌동 하수암거 신설공사 현장점검	둔촌동 하수암거 신설공사 현황

- 일자산 빗물저류조 설치공사

► 빗물저류조 설치사업을 우기전 완료하여 수해예방에 만전을 기할 것

일자산 빗물저류조 설치공사 현장점검	일자산 빗물저류조 설치공사 현장

- 암사동 하수암거 신설공사

► 공사장 주변의 소음 등 민원에 적극적인 대처를 통해 정해진 기간내 침수취약지역 해소사업이 완료될 수 있도록 공정관리에 만전을 기할 필요가 있음

암사역 하수암거 신설공사 현장점검	암사역 하수암거 신설공사 현장

- 광장유수지

► 유수지 관리와 관련하여 용도, 지적, 현황 등 전반적으로 점검토록 할 것

광장유수지 점검	광장유수지 현황

○ 조치계획 : 지적사항 15일내 조치완료