문서번호	설비부-6208
결재일자	2016.4.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
이상협		김창균	04/20 권오식
협 조
	열빛총괄과장			유병기
	환경설비과장			여인웅
	건축설비과장			김영수
	시책사업과장			임현근

『2016년 여름철 태풍·호우 대비』

건설공사장 풍수해 대책 자체 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4

도시기반시설본부

(설 비 부)

『2016년 여름철 태풍·호우 대비』

건설공사장 풍수해 대책 자체 추진계획

2016년 여름철 태풍·호우 대비 건설공사장에 대한 재난대응 체제를 구축하여 공사장 풍수해 예방에 철저를 기하고자 함

	〈 금년 여름철 기후 전망 〉
□ 기온 및 강수량은 평년(23.6℃, 723.2mm)과 비슷할 것으로 예상 □ 강한 강도의 지속적인 엘리뇨가 점차 약화되어 올 여름철에는 정상 상태를 보일 것으로 전망됨

Ⅰ		관 련 근 거

방재시설부-5255(`16.4.12) : `16년 건설공사장 풍수해대책 추진계획

Ⅱ		추 진 개 요

수방기간 : 2016. 5 .15 ～ 10. 15 (5개월)

대상 공사장  : 1개 현장

현 장 명	시 공 사	감 리 단	비 고
서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업	대림산업(주)	(주)도화엔지니어링

추진방향

□ 공사장 주변 수해취약시설에 대한 예방 점검 및 정비

□ 진행 공종별 맞춤관리로 수방대책 내실화

□ 수방 자재, 장비, 인력 등 동원태세 구축

□ 비상 단계시 신속한 상황전파

Ⅲ		수방대책반 편성 및 단계별 근무체계

수방대책반 편성 (4개조 33명)

			A 조										B 조
1조					2조					3조					4조
조장 : 열빛총괄과장					조장 : 환경설비과장					조장 : 건축설비과장					조장 : 시책사업과장
진종구,배수웅,곽용길,박시현,유영선,추한영,김도형,양성구					양우창,이종근,김원태,이강욱,김현욱,김미란,김현숙					이상협,이호기,송미자,박경철,박병환,김연선,백준식					신정규,성호준,이호완,윤석훈,정찬교,지장환,박기범
월	근 무 일 자				월		근 무 일 자			월	근 무 일 자				월		근 무 일 자
5월	15, 19, 23, 27, 31				5월		17, 21, 25, 29			5월	16, 20, 24, 28				5월		18, 22, 26, 30
6월	4, 8, 12, 16, 20, 24, 28				6월		2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30			6월	1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29				6월		3, 7, 11, 15, 19, 23, 27
7월	2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30				7월		4, 8, 12, 16, 20, 24, 28			7월	3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31				7월		1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
8월	3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31				8월		1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29			8월	4, 8, 12, 16, 20, 24, 28				8월		2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
9월	4, 8, 12, 16, 20, 24, 28				9월		2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30			9월	1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29				9월		3, 7, 11, 15, 19, 23, 27
10월	2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30				10월		4, 8, 12, 16, 20, 24, 28			10월	3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31				10월		1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
11월	3, 7, 11, 15				11월		1, 5, 9, 13			11월	4, 8, 12				11월		2, 6, 10, 14

※ 본부 상황실 근무자

- 김창균 과장(행정반 3조), 김두환(상황반 4조), 윤대영(행정반 3조)

단계별 비상근무 요령

구 분	상 황 기 준	근 무 형 태
		근 무 자	비 고
1 단계 (주의)	◦ 호우주의보 발령시 - 6시간 70㎜이상 예보 - 12시간 110㎜이상 예보 ◦ 한강대교 수위 4.5m 도달시 ◦ 태풍주의보 (순간풍속 20m/s 이상 등)	□근무 1개조 (부 직원 1/4)	□비상 연락체계 가동 □공사장 풍수해 대비 □하천내 공사장 순찰강화 □복구자재, 장비 점검
2 단계 (경계)	◦ 호우경보 발령시 - 6시간 110㎜이상 예보 - 12시간 180㎜이상 예보 ◦ 홍수주의보 - 한강대교 수위 8.5m 예상시 ◦ 태풍경보(26m/s 이상, 총 강우량 200㎜ 이상)	□근무 2개조 (부 직원 1/2)	□비상 연락체계 가동 □공사장 풍수해 응급복구 □하천내 공사장 시설물 대피 □복구자재, 장비 점검‧지원
3 단계 (심각)	◦ 홍수경보 발령시 - 한강대교 수위 10.5m 예상시 ◦ 이재민 다수 발생	□근무 2개조 (부 직원 1/2)	□비상 연락체계 가동 □공사장 풍수해 응급복구 □하천내 공사장 시설물 대피 □복구자재, 장비 점검‧지원

Ⅳ		행 정 사 항

□ 공사현장 실정에 맞춰 자체 수방대책을 수립·시행토록 감리단에 통보

따로붙임  공사장 비상연락망 1부.