문서번호	정수시설과-1561
결재일자	2016.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김인준		윤종민	04/22 최석기
협 조
	주무관			곽희영

설비점검용 열화상카메라 구매계획

2016. 4.

뚝도아리수정수센터

설비점검용 열화상카메라 구매계획

취수장에 열화상카메라가 없어 열화상 수시점검이 어려워 1대를 추가로 구매하여 안정적인 전력공급에 만전을 기하고자 함.

□ 현황 및 문제점

◯ 열화상카메라 필요성

- 사물에서 방출되는 적외선에 따른 온도차를 이용하여 설비의 과열된     부분을 조기발견하며 사고를 예방하고 가동중단을 방지

촬영모습	촬영화면

◯ 보유현황 : 정수장만 1대 보유, 취수장은 미보유

구분	모델명	구매시기	가격	보유대수
정수장	Fluke TI32	2010.5.	1,537만원	1대
취수장	미보유

◯ 문제점

- 취·정수장은 전기안전관리자가 각각 선임되어 관리되고 있으나 열화상    카메라를 정수장에서만 1대 보유하고 있어 취수장까지 물리적거리      (5km)로 인해 일상점검 및 수시점검이 어려움

□ 필요사양

◯ 열화상, 실화상 동시촬영: 열화상과 실화상을 동시에 촬영하면 촬영 후    점검부분을 명확히 확인할 수 있어 점검장소 혼동의 불편함 제거가능

◯ 3상점 설정 후 3상비교: 3상전력설비의 주된 점검방법인 3상비교법을     이용하여 수전설비의 과열·균열·노후 지점 등을 효과적으로 파악가능

◯ 레이저포인터를 통한 관측 지점의 명확한 확인: 점검 중 레이저포인터    로 측정지점을 확인할 수 있어 열화상과 측정지점 바로 대조할 수 있음

열화상실화상 동시촬영	3상점 설정 후 3상비교	레이저포인터 통한 측정지점확인

◯ 기타

- 열화상주사속도: 30Hz이상

※주사속도: 초당 촬영된 사진수로 주사속도 높을수록 끊김 없는 측정 가능

- 이미지센서 해상도: 220×150픽셀 이상

- 측정온도범위: - 20℃미만 ∼ 450℃ 이상

- 외부디스플레이: 3.5inch 컬러LCD(320×240화소) 이상

□ 계약 및 예산

◯ 계약방법: 수의계약

◯ 보유예산: 5,800천원

※ 예산과목: 공기구비품, (서비스장비 확충 및 환경개선), 자산취득비(자산취득비)

◯ 추진일정

- 발주( ∼ ’16.04.25.)

- 계약( ∼ ’16.04.29.)

- 납품( ∼ ’16.05.06.).  끝.