문서번호	시설과-2640
결재일자	2016.4.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	관리부장
손영민		공헌구	04/25 심상원
협조	총무과장		이경로
	주무관		한상길

2016년 상반기 특정관리대상 토목시설물 안전점검 실시 결과 보고
『 2016년 상반기 특정관리대상 토목시설물 』 안전점검 실시 결과 보고

2016. 4

(시 설 과)

「 2016년 상반기 특정관리대상 토목시설물」

안전점검 실시 결과 보고

2016년 상반기 특정관리대상 토목시설물에 대하여 외부전문가와 합동 점검을 실시하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		추진근거

○‘16년 특정관리대상시설 상반기 점검 실시(시설안전과-2152,‘16.2.11)

○ ‘15년 안전관리집중의 해 시설물 안전관리 추진계획(시설과-1225,‘16.2.29)

Ⅱ		점 검 개 요

○ 점검기간 : 2016. 4. 15. ~ 21(3일)

○ 점검대상 : 토목시설물 20개소 중 17개소

시설종류	개	교량	암거	지하(공동)구	제방(저수지)
점검시설물	17	12	4	-	1
제외시설물	3	1	-	1	1
총 시설물	20	13	4	1	2

※ 제외 시설물(3개소)

- 조절저수지 : 2014.  8. 정밀안전진단 결과(D등급)에 의거 정비 중

- 지하(공동)구 : 2014. 11. 정밀점검 결과에 의거 보수·보강 중

- 미리내다리 : 2015. 12. 정밀안전진단 결과에 의거 보수·보강 중

○ 점 검 방 법 : 외부전문가와 합동으로 조사 실시 후 『시설물 상태평가기준』에               의한 평가 실시

- 점  검  반 : 외부전문가(2명), 업무 담당자(3명)

• 외부전문가 : 제이스코리아(전영서), 상부엔지니어링(이지원)

• 점  검  자 : 손영민, 서동민, 성종현

○ 주요점검 내용

- 교량 등 토목구조물의 손상상태

- 석축, 옹벽 등의 균열 및 변형 발생유무

- 콘크리트 이음부 및 구조체이 균열, 박리, 누수, 철근노출

- 하부구조의 기초세굴, 콘크리트 탈락·균열, 부동침하

- 노면의 평탄성 불량 및 난간의 파손, 노후 등

○ 점검사진

Ⅲ		점검결과

○ 총 평 : 시설물 안전등급(B등급)

시설물 안전성에 영향을 미치는 구조적으로 문제가 되는 결함이나 손상이

발생하지 않은 대체로 양호한 상태로 조사 됨

○ 점검 결과

시설명	점 검 결 과	비 고
교 량 (B등급)	- 보도블록 방수불량 및 측구부 배수시설 구배 불량으로 인한 하부 누수로 박리,백태 발생되어 보수·보강 필요 - 벽면 마감재 탈락신축이음장치 노후화가 진행되고 있어 일부 보수·보강 필요.
암 거 (B등급)	- 단면보수재 일부 탈락, 조인트 일부 누수된 부분은 보수· 보강이 필요.
저수지 (B등급)	- 벽체 일부 경미한 균열발생 장기적 관찰이 필요.

Ⅳ		향후계획

○ 경미한 사항은 자체인력(시설보수원)으로 보수 시행

○ 보수·보강 범위가 넓은 시설물은 2016년 연간단가에서 보수·보강 시행

Ⅴ		행정사항

○ 외부전문가 안전점검 수당 지출 : 1,293,380원

특급기술자 : 249,900원/일 × 1인 × 3일 = 749,700원

중급기술자 : 181,229원/일 × 1인 × 3일 = 543,680원

○ 예산과목

공원이용시민 만족도 향상, 동물사 관리기은 및 야생동물 종보존, 공원안전

시설물 보수 및 정비, 사무관리비, 시설비, 건축시설물 정밀점검 및 보수보강

○ 자체 안전점검 결과 재난관리정보시스템(NDMS) 입력

붙임 :  2016년 상반기 특정관리대상시설 토목시설물 안전점검 결과 1부.  끝.