문서번호	기전과-4783
결재일자	2016.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전과장
이영일	04/25 남궁영주
협 조
	주무관		박석홍

롤러 적재 차량 및 적재장비 개선계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  4.

동부도로사업소

(기  전  과)

롤러 적재 차량 및 적재장비 개선계획 보고

도로포장작업시 사용되는 롤러 운반용 차량 및 롤러 적재장비(받침대)를 개선 정비하여 롤러 상차 적재작업 중 발생할 수 있는 안전사고를 사전 예방코자 함.

현황

○롤러 및 적재장비

등록번호	장비명	규격	용도	비고
서울09-9069	롤러	1.5톤	노면전압다짐
80조3636	마이티	2.5톤	장비(롤러),자재,인부 수송
	롤러 적재용 받침대		롤러 상,하차용 받침대(발판)

문제점

○ 롤러 적재(상차)시 받침대의 재질이 목재로 되어 있어 마찰력 부족        으로 인한 슬립현상 발생함

○ 받침대의 롤러 이탈 방지용 앵글 높이가 현재 2.5cm에 불과하여 롤러         상차작업중 조향능력 상실시, 롤러 이탈 현상 발생함

○ 롤러 적재시 등판능력의 부족에 따라 적재용 받침대 끝부분에서           간헐적으로 슬립현상 발생함

롤러 적재용 받침대	롤러 이탈방지 받침대 앵글	받침대 지지용 앵글

개선방안

○ 롤러 적재용 받침대의 목재 부분에 고무를 덧씌워 슬립현상 방지

○ 받침대의 롤러 이탈 방지용 앵글 높이를 5cm로 상향 설치

○ 차량 적재함 후문에 설치된 받침대 지지용 앵글 높이 하향 조정

○ 롤러 적재 차량에 전동 윈치를 설치하여 롤러 적재시 롤러의 보조         동력원으로 사용함으로써 롤러 등판능력 부족현상 상쇄

추진계획

○ 정비대상별 관련업체 가격조사 후 최저가업체 선정하여 정비 시행.  끝.