문서번호	기전과-3147
결재일자	2016.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		박심근	04/25 이종엽
협조
	주무관		신대중

성수대교 가로등기구 연결부분 점검결과 보고

2016. 4

성동도로사업소

기전과

성수대교 가로등기구 연결부분 점검결과 보고

□ 관련근거

❍ 성수대교 가로등기구 낙하사고 발생 및 처리계획 보고

- 기전과-2985(2016. 4.19)호

□ 추진경위

❍ 2016.04.18 : 가로등주 사각 암(ARM)과 원형파이프(등기구 지지용) 연결 용접부위가 노후로 탈락  낙하  → 1개 철거

❍ 2016.04.19 : 등기구 연결부위 확인(점검 총  5개) → 이상없음

❍ 2016.04.20 : 등기구 연결부위 확인(점검 총 34개) → 6개 철거

❍ 2016.04.21 : 등기구 연결부위 확인(점검 총 34개) → 2개 철거

□ 점검개요

❍ 점 검 일 : 2016. 04. 22(금)

❍ 점 검 자 : 기전상황실 근무자 3명, 교통경정비 6명

❍ 점검구간

- 기전상황실 : 중하행(응봉동 → 압구정동)  6번~ 42번(37등)

중상행(압구정동 → 응봉동) 31번~ 42번(12등)

- 교통(중랑) :   상행(압구정동 → 응봉동) 63번~110번(48등)

하행(응봉동 → 압구정동) 79번~ 97번(19등)

- 교통(성동) :   하행(응봉동 → 압구정동) 17번~ 59번(42등)

상행(압구정동 → 응봉동) 17번~  27번(13등)

※ 26, 27번 Y주(4등)

- 교통(광진) :   하행(응봉동 → 압구정동) 98번~115번(18등)

하행(응봉동 → 압구정동)122번~143번(22등)

▷ 철거완료 : 1개(하93번)

▷ 철거예정 : 7개(상64번, 상68번, 상74번, 중14번, 중31번, 하59번, 하127번)

구 분	점검대상(개)	누계수량(개) ③=①+②	금일실적(개) ③=①+②	전일실적(개) ③=①+②	비 고
가로등기구 ③=①+②	415	279	211	68	불량률 6%
①양호		262	203	59
②불량		17	8	9	철거완료 1 철거예정 7

□ 향후계획

❍  성수대교 점검대상 415개 완료시까지 점검 후 불량 적출 시 관급자재(등기구 및 암)를 구매하여 연간단가업체에 작업지시하여 보수코자 함.

첨부 : 현장사진 1부. 끝.

현장사진

성수대교 상64	성수대교 상68
성수대교 상74	성수대교 중하14(암 찢어짐)
성수대교 중31(용접부위 찢어짐)	성수대교 하59

성수대교 상93	성수대교 하127