문서번호	기전과-4877
결재일자	2016.4.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	기전과장
신범철		김현기	04/26 남궁영주
협 조
	주무관			박석홍
	주무관			이영일

수방장비 양수기(엔진, 수중펌프)점검 및 정비 계획

2016. 4

동부도로사업소

(기전과)

수방장비 양수기(엔진, 수중펌프)점검 및 정비 계획

2016년 수방대비를 위해 우리사업소에서 보유하고 있는 수방장비 양수기(엔진, 수중펌프)에 대한 점검 및 정비를 시행하여 상황 발생시 즉시   지원할 수 있도록 하고자 함.

�   양수기 보유 현황

펌프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (M)	토출량 (㎥/min)	사용전압 (V)	호스		보관 장소	펌프이동시 필요장비	비고
						구경 (mm)	길이 (m)
수중펌프	2	5	20	0.5	3상 380V	80	50	차고	트럭1대 인원1명
수중펌프	2	20	15	3	3상 380V	150	50	차고	트럭1대,크레인 인원1명
수중펌프	1	75	50	3.5	3상 380V	200	6m×7개	차고	트레일러 5톤크레인 인원3명
엔진양수기	10	13	15	1.7	가솔린	100	흡입 :6 토출 :15 예비150m	창고	5톤트럭 인원2명

�   비상발전기 보유 현황

규격	수량	단위	구입년도	보관장소	비고
․ 디젤발전기 GNC-H90M ․ 정격용량 : 90KW/113KVA ․ 정격전압 : 380/220V 60HZ ․ 결선 : 3상 4선식	1	대	2012. 2. 6 지엔씨에너지 Tel 2164-9201	사업소 대형차고	경 유

�   점검 및 정비

○ 일     정 : 2016. 4. 28 ~ 2016. 05. 03

○ 점검 및 정비 사항

- 엔진양수기 커플링 및 호스 점검, 가동점검

- 수중펌프 커플링 및 호스 점검

-  비상발전기 냉각수, 엔진오일점검, 시동상태 점검

○ 점검자 : 정비실 및 기전실 자체 인력

�   점검 결과 조치

○ 점검후 자체 정비 가능한 사항은 정비 조치하고, 자체 정비 불가능한 고장은 외주수리. 끝.