문서번호	급수운영과-9109
결재일자	2016.4.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
최선보		강동길	전결 04/26 이자화
협조

「가리봉배수분구 하수관거 종합정비공사(3차)」

상수도관 이설요청 처리계획(독산동 302-14번지)

2016. 04.

남부수도사업소

급수운영과

상수도관 이설요청 처리계획

금천구청 치수과에서 시행중인 「가리봉배수분구 하수관거 종합정비공사(3차)」 구간내 상수도관이 저촉되어 현장조사하고 아래와 같이 이설계획을 보고드림

1. 상수도관 이설요청 개요

가. 위    치 : 금천구 독산동 302-14번지

나. 급수수계 : 금천배수지

다. 이설요청기관 : 금천구청 치수과

※ 관련공문 : 치수과-5313호(2016.04.20)

라. 이설요청사유 : 「가리봉배수분구 하수관거 종합정비공사」와 관련 저촉 상수도관 이설요청

2. 상수도관 이설대상 현황

위 치	기존 하수관 현황(㎜)	이설요청 내역		상수도관 속성	비 고
		이설사유	이설개요
독산동 302-14	기존 600	600㎜ 하수관 교체부설	D=150㎜ L=5m	2001/DCIP/150

- GIS 위치도

하수관

D=600㎜부설

상수도관

D=150㎜

L=5m 이설

3. 보고내용

가. 금천구청 치수과에서 시행중인 「가리봉배수분구 하수관거 종합정비공사」 구간내 상수도관의

저촉으로 구청에서 이설 요청한 사항으로

나. 붙임 GIS 도면과 같이 기존 상수도관(150㎜)이 확대 부설중인 하수관(600㎜)에 횡으로

부설되어 있어 이설(하월)을 요청하는 실정임

4. 처리의견

가. 금천구청 치수과에서 시행중인 「가리봉배수분구 하수관거 종합정비공사」 관련 하수관거 교체부설로 인하여 저촉되는 상수도관 이설요청에 대하여 붙임문서와 같이 이설승인조건을 부여 원인자 부담으로 이설공사를 시행토록 회신하고자 하며,

나. 이설공사에 따른 퇴수량 및 세척수량, 측량비 및 출동경비 등은 별도 산출 및 고지하여

공사시행 전 납부토록 회신하고자 함

다. 상수도관 이설처리지침에 따라 「원인자 시행일 경우 원인자로 하여금 상하수도전문 면허업체를 선정하여 시행토록 하고 사업소장은 감독자를 지정하여 시공감독」 하도록 되어 있어

라. 시행청인 금천구청 치수과 책임하에 「가리봉배수분구 하수관거 종합정비공사」의 책임감리단에 시공감독토록 하여 품질향상 및 상수도 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

마. 공사(이설)개요 : 상수도관 D=150㎜  L=5m

- 기존관에 사용된 자재는 재사용 불가토록 명시

※ 상수도관 이설에 따른 세부사항은 착공계 제출 전 별도 협의

따로붙임 :  1. 지장물 이설 협조요청 공문 1부.

2. 이설승인조건 1부.  끝.