문서번호	교량안전과-7705
결재일자	2016.4.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		류봉현	04/29 박문희
협 조
	★주무관			김시련

천호대교(남단-D램프) 강구조시설물 안전점검 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 04

안전총괄본부

(교량안전과)

천호대교(남단-D램프) 강구조시설물 안전점검 결과

천호대교(남단-D램프) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 함.

점검개요

천호대교 남단-D램프 시설물 현황

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	5	140	강동구 천호동 462-85	교량안전과 (강구조교량팀)	DB-18	STB	'81.12.31	동아건설

점검구간 : 천호대교 남단-D램프

- 점검구간 DA1~DP1~DP2~DA2구간 / 강박스(STB) 1열

점검일자 : 2016.04.26(화)  ※ 집중점검과 병행하여 점검시행

점 검 자 : 교량안전과 강구조교량팀 김시련(시설물담당), 이우근

점검결과

주요 결함사항

- 강박스 내부 도장박리(긁힘), 도장탄화 및 부식(오염) 발생

- 강박스 외부 도장박리 및 긁힘 발생 : 위치 DA1~DP1구간 외부

※ 강구조물관련 손상정도는 경미 함

- 신축이음하부 누수흔적 및 후타재 탈락 : 위치 DA2

- 기 타

· 배수구 토사 퇴적 및 조인트 이물질 퇴적 : 위치 DA1 및 DA2

조치계획

점검결과 발견된 결함사항은 금번 시행한 “천호대교 집중점검(4.26)” 결과에 반영하여 정비계획 수립 후 일괄 정비 시행.

(강구조교량팀 시설물 담당자 조치)

# 첨 부 : 천호대교(남단-D램프) 안전점검 보고서 1부. 끝