문서번호	자연생태과-8250
결재일자	2016.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		서울숲길팀장	자연생태과장
이상용		김현경	05/02 최현실
협조

관악구 근교산 등산로 정비사업 등 4건 설계심의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  4.

푸  른  도  시  국

(자연생태과)

관악구 근교산 등산로 정비사업 등 4건 설계심의 결과보고

1		심 의 개 요

○ 안 건 명

가. 관악구 관악산 근교산 등산로 정비사업

나. 동작구 현충근린공원 등산로 정비사업

다. 양천구 계남근린공원 등산로 정비사업

라. 도봉구 초안산근린공원 등산로 정비사업

○ 일    시 : 2016. 4. 27(수) 14:00~16:30

○ 심의요청부서 : 관악구, 동작구, 양천구, 도봉구 공원녹지과

○ 심 의 자 : 자연생태과장, 산림관리팀장, 자연자원팀장, 서울숲길팀장, 담당자

※ 자치구 업무관계자(업무담당자, 설계사 참석)

○ 심의결과 : 관악구 관악산 등산로 정비사업 설계심의 외 3건 심의 결과 참조

2		행 정 사 항

○ 붙임 심의결과를 해당 자치구에 통보하여 설계에 반영, 조치 이행 후 자락길 조성 및 등산로 정비코자 함.

붙임 :  근교산 등산로 정비사업 심의결과 1부. 끝.

(붙임)-1

근교산 등산로 정비사업 설계심의 결과

요청부서	사 업 개 요	심 의 내 용	비 고
관악구	- 위 치 : 관악구 관악산 주요 등산로 일대 주요 등산로 7개소 정비 사업비 : 283,960천원 내 용 : 등산로 정비 세부내용 □설치 : 데크계단 2개소, 목재난간 40경간 축대목정비 209m, 방향안내팡 2개소 등	가. 도면번호 L-308 : 방향안내판 - 방향안내판 설치는 도시공원 안내체계에 맞는 디자인으로 설치 바람 나. 도면번호 L-313 : 로프설치 - 로프는 나이롱 로프보다는 와이어 로프로 설치토록 하고, 안전상 꼭 필요한 부분에만 설치 - 로프 설치구간의 등산로 초입에 안전한 노선으로 돌아갈 수 있도록 유도하는 방향안내판 설치 검토 다. 8구간 로프 휀스 설치 관련 - 8구간의 훼손된 로프휀스의 줄은 철거하고 기존 로프휀스 기둥을 재활용하여 현장채집목으로 난간 형태로 정비하는 방법 등으로 검토 바람. 라. 9구간 석축 정비 관련 - 9구간 석축 정비 방법은 현장의 자연석을 채집하여 자연스럽게 정비하고, 최소구간만 찰쌓기 방법으로 정비할 수 있도록 검토 - 돌 크기나 설치공정은 세밀히 설치하여 우기시 계곡물에 쓸려 나가지 않도록 철저하게 정비하고 특히 안전에 대비하기 바람. 마. 도면번호 L-307 : 목재 난간 높이 - 목재 난간의 높이는 110cm로 통일하여 설치 바람 ※ 2016년 주요업무 추진지침 “난간 설치 기준” 내용 참조(P494) 바. 관악산 둘레길 지도 제작 관련 - 관악산 둘레길 지도 제작시 등산로별 난이도를 표시하여 등산객들에게 난이도 정보를 제공할 수 있도록 검토 바람.
동작구	- 위 치 : 동작구 동작동 산44-11번지 일대 (현충근린공원) 연 장 : 약 600m 사업비 : 281,190천원 내 용 : 등산로 정비 세부내용 □설치 : 목재데크 1개소, 휴게데크 설치 등의자 4개 야자매트 40m, 산벚나무 등 식재	가. 등산로 정비 외 타 시설은 설치 제외 - 운동시설 4개, 팔각정자 1동, 트렐리스 1개, 태양광 블록 81개 전량 설치 제외하기 바람.(순수 등산로 정비사업만 추진하기 바라며, 예산 여유가 있을시 수목을 추가로 식재) - 등산로 폐쇄되는 구간에는 관목을 식재하여 정비할 수 있도록 검토 - 편백나무는 서울시에서 제한적으로 자라므로 식재 제외 나. 도면번호 L-119 : 방향안내판 - 방향 안내판 상부의 태양광 전등 시설은 설치 제외하고 안내판 시설만 설치 바람. 다. 도면번호 L-110 : 목재 난간 높이 - 목재 난간의 높이는 110cm로 통일하여 설치 바람 ※ 2016년 주요업무 추진지침 “난간 설치 기준” 내용 참조(P494) - 목재 난간 기둥의 캡은 설치 제외 바람 - 목재데크 계단면 끝선에는 이용자들이 안전한 산행을 할 수 있도록 형광 테입 등 설치 검토 라. 도면번호 L-108 : 목재 데크시설 관련 - 목재 데크시설은 꼭 필요한 부분만 설치할수 있도록 검토
양천구	- 위 치 : 양천구 신정동 521번지 일대 (계남근린공원) 연 장 : 약 329m 사업비 : 480,000천원 내 용 : 자락길 조성 세부내용 □설치 : 목재데크 285m, 노면 정비 44m 산책로 정비 75m, 목계단, 축대목 정비 야외탁자, 의자 설치 산철쭉 등 2종식재	가. 데크로드 설치관련 - 데크로드는 제작설치와 관급자재 구매 설치비용을 상호 비교하여 예산을 효율적으로 집행 할 수 있는 방안으로 검토 나. 도면번호 L-110 : 목재 난간 높이 - 목재 난간의 높이는 110cm로 설치 - 평지구간의 난간 높이는 45cm로 설치 검토 ※ 2016년 주요업무 추진지침 “난간 설치 기준” 내용 참조 (P494) 다. 자재구매시 50,000천원 이상은 특정제품 심사위원회 심사 필요.
도봉구	- 위 치 : 도봉구 창동 산 126-1번지 일대 (초안산근린공원) 연 장 : 약 5.0Km 사업비 : 479,000천원 내 용 : 등산로 정비 세부내용 □설치 : 목재데크, 야자매트 휴게데크, 핸드레일 안내판 설치, 사철나무 등 3종 식재	가. 등산로 명칭 관련 - 등산로의 명칭은 노원구와 동일하게 부여하여 사용하여야 하므로 도봉구만의 별도의 등산로 명칭 부여는 신중히 검토하여야 할 것임. - “도봉구 초안산 둘레길” 명칭 사용금지 나. 안내판 정비 - 안내판은 도시공원 안내체계에 맞게 정비 검토 - 종합안내판은 신규 설치보다는 기존의 종합안내판을 활용하여 시트지 도면을 교체 설치하고, 그 안에 등산로 노선을 표기하여 정비할 수 있도록 검토 - 종합안내판 및 길안내판 신규 설치는 제외 - 방향안내판 및 바닥안내시트의 설치 갯수는 최소의 수량만 설치하여 이용토록 검토 ※ 초안산근린공원은 큰 산이 아닌 주택가 인근의 가까운 산으로, 주민들이 방향을 잃을 위험이 없고, 안내판의 부족으로 인한 공원이용에 어려움이 없을 것이므로 많은 수량의 신규 설치보다는 꼭 필요한 곳에만 설치 다. 로프 난간 설치 관련 - 로프 난간 신규 설치는 제외 - 기존 로프난간의 기둥이 훼손되지 않아 재활용 할 수 있을 경우, 현장 채집목을 활용하여 횡단 난간을 설치하여 목재형 난간으로 재활용 할수 있도록 검토 바람. 라. 수목 식재 관련 - 로프난간이 설치되어 있지 않아 등산객의 답압으로 주변의 수목이 훼손되는 구간은 군식 형태로 식재하여 보완할 수 있는 방안으로 검토 마. 도면번호 L-019 ~ L-021 : 목재 난간 높이 - 목재 난간의 높이는 110cm로 통일하여 설치 검토 ※ 2016년 주요업무 추진지침 “난간 설치 기준” 내용 참조(P494) 바. 도면번호 L-053 : 수목명찰 설치 관련 - 수목명찰은 도시공원 안내체계에 맞게 설치 - 초화류 명찰은 소형 칠판형 간이 형태의 명찰을 부착하여 사용할수 있도록 검토

끝.