	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	마곡지구[2공구] 신설 및 이설완료 소화전 현장검수 실시 계획보고

1. 재난관리과-3294(2016.4.29.)호 『마곡지구(2공구)내 신설 및 이설완료 소화전 현장검수실시 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 마곡지구[2공구]신설 및 이설 소화전 검수를 다음과 같이 계획하여 보고합니다.

가. 대 상 : 공소 32호 등(발산5개소 조사)

나. 방 법 : 안전센터 팀장 책임하에 자체 현지확인

다. 검수사항

※ 검수기준: 소방기본법 시행규칙 제6조「소방용수시설 설치기준」

1) 소화전 기능 이상유무 및 정상작동 여부

2) 몸통상태, 기울기 및 적정수압(2.5㎏ 이상) 유지 여부

3) 도로복구 등 마무리 공사 상태 확인 등

라. 행정사항

1) 검수결과를 붙임서식[3,4] 활용하여 5.24.2팀 (화)한 보고철저

2) 행정정보시스템 입력 철저[검수완료 후 관리번호 부여 예정]

3) 신설소화전은 소방용수시설 관리카드 작성 후 자체보관

4) 소화전 밸브조절 시 적수발생 대비 최대한 서서히 개 ․ 폐 요망

붙임  1. 마곡지구 소화전 위치 도면 1부.

2. 상세주소 및 관할센터 1부.

3. 소방용수현지확인 결과서

4. 소방용수시설 관리카드 서식 1부. 끝.

담당자	허명재		3팀장	정기남		센터장	05/02 한효철
협조자
시행	발산119안전센터-2499	(		)	접수		(		)
우	07632	서울특별시 강서구 강서로 329 발산119안전센터	/
전화	02-2665-3115	/전송	02-3666-0590	/		/	대시민공개