문서번호	교량안전과-7856
결재일자	2016.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		특수교량팀장	교량안전과장
우창원		이수근	05/02 박문희
협 조
	강북일반교량팀장			손창익

동작대교 상반기 집중점검 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  5.

안전총괄본부

(교량안전과)

동작대교 상반기 집중점검 시행계획

(상반기 집중점검, 우기대비 시설물 및 공사현장 안전점검 병행)

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2016년 교량시설물 집중점검 계획에 의거 동작대교 상반기 집중점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

위치도 및 현황사진

위 치 도	현 황 사 진

제원 및 현황

구 분		본 교	접속교 (북단, 남단)	램 프
위 치		서울특별시 용산구 이촌동 ～ 동작구 동작동
준공년도		1984년 12월 29일		DB-24 (1등교)
규모	연장	-상류측:960m -하류측:960m	<북단> -상류측:506m -하류측:507m <남단> -상류측:587.5m -하류측:446m	총:1,279.7m -A램프 200m / B램프 200m -E램프 120m / F램프 130m -G램프 130m / H램프 160m -I램프: 176.7m / J램프 163m
	폭	28.6m (6차로)	12.3～33.5m (3차로)	6～9m (1~2차로)
형식	상부	강바닥판 박스거더	Steel Plate Girder RC Slab	Steel Box Girder, RC Slab
	하부	라멘식	라멘식, T형	T형, π형
신축이음		Finger	Finger, Delcrete Finger, 모노셀	Delcrete, 모노셀

점 검개 요

점검일시 :  2016. 5. 10(화) 10:00 ~ 17:00

점검대상 : 동작대교 전 구간

점검 참석자 : 총 12명

- 외부점검자 :  4명

□ 동작대교 전담주치의 신구대학교 교수 채원규

□ 용역책임기술자 : 이상민(비앤티엔지니어링)외 2명

- 내부점검자 : 8명

□ 특수교량팀 : 담당자외 3명

□ 강북일반교량팀 : 팀장외 3명

점검 세부일정

10:00 까지     : 현장 집결 (동작대교 남단 상류측 전망카페 앞)

10:10 ～ 17:00 : 시설물 점검 실시

17:00 ～ 17:30 : 집결지 도착 및 출발

팀별 점검구간

특수교량팀 : 본교(하류), 남,북단접속교(하류), J,B,E,G,I램프

강북교량팀 : 본교(상류), 남,북단접속교(상류), H,F,A램프

준비사항

차    량 : 순찰차 1대외 택시카드 이용

개인용구 : 안전모, 안전화, 안전배낭 등

점검도구 : 팀별 지참

현장집결지 : 남단접속교(상류) 전망카페 주차장

점검결과 조치계획

○ 점검결과 단순 지적사항은 ‘16 일상유지 보수공사로 정비

○ 구조적 손상 등 시간을 요하는 사항은 보수·보강 계획 수립후 시행

행정사항

팀별 점검시 지적사항은 담당팀장 결재후 특수교량팀에 점검결과를 제출하고 총괄수합 보고 및 지적사항 조치

외부전문가 점검수당 20만원 지급

붙임 : 1. 팀별 점검구간 위치도 1부

2. 점검통로 위치 상세도 1부.

3. 주요점검사항 및 점검양식 1부.  끝.