문서번호	교량안전과-7977
결재일자	2016.5.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
최원혁		류봉현	05/03 박문희
협조
	주무관		김시련

용역 착수보고회 결과 보고

(잠실대교 외 2개시설물 정밀점검용역 외 1건)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5.

안전총괄본부

(교량안전과)

용역 착수보고회 결과 보고

(잠실대교 외 2개시설물 정밀점검용역 외 1건)

2016년도 1종 교량 용역시행계획에 의거 추진중인 「잠실대교 외 2개시설물 정밀점검 용역」및「반포대교(잠수교) 정밀점검용역」에 대한 착수보고회를 개최하고 결과를 보고드림

□ 용역 개요

용역명	시설물	시설규모	용역기간 및 업체	용역금액
잠실대교 외 2개시설물 정밀점검 용역	잠실대교	폭 35m 연장 1,280m	- ‘16.3.28~’16.12.9 - ㈜한세이엔씨	150,959천원
	숯내교	폭 32.5m 연장 230m
	샛강다리교	폭 5.6m 연장 324m
반포대교(잠수교) 정밀점검 용역	반포대교	폭 15~25m 연장 1,490m	- ‘16.3.29~’16.12.9 - ㈜삼림엔지니어링	112,187천원
	잠수교	폭 18m 연장 795m

□ 착수보고회 개요

○ 일    시 : 2016. 4. 29.(금) 14:00~16:00

○ 장    소 : 서소문별관 1동 2층 공용회의실

○ 참 석 자

- 내   부 : 교량안전과장, 교량기획팀장, 강구조교량팀장, 용역담당자

- 외   부 : 용역사별 책임기술자 및 참여기술자

○ 보고내용

- 과업 개요, 용역추진방향

- 과업 추진일정 및 계획

- 시설물별 중점 점검사항

- 안전관리계획 등

□ 주요의견 요약

○ 공통사항

- 전차 점검결과와 비교‧분석하여 연계 검토 필요

- 부속시설 상태에 대한 전수조사 필요

- 인력 및 장비투입은 공정별,시기별로 연관성 있게 정확히 기입할 것

○ 잠실대교외 2개시설물 정밀점검

<잠실대교>

- 보고서 작성시 잠실대교 성능개선공사 개요 및 단면도 삽입

- 신축이음 유간부족부는 자체 검측 가능한 시설 여부 확인

- A램프, G램프 옹벽 접속부 기울은 구간은 자체 검측 가능한 시설 여부 확인

<숯 내 교>

- 숯내교는 하자점검용역이므로 준공이후 하자보수 및 보수·보강 이력파악 우선

- 닐센아치구간 강선접합부 도장박리 및 누유발생 부위는 면밀한 조사 필요

<샛강다리교>

- 케이블 장력문제로 현재 구조해석중이므로, 현장점검시 바람에 의한 진동현상이 확인될 경우 사진 및 동영상으로 촬영하고 대략적인 바람세기 확인

- 강재주탑 앵커는 상면 낙수물로 인해 부식이 발생된 상태로, 낙수 원인 규명

- 일반적인 구조해석 보다 현장여건 등을 고려한 명확한 목적의 구조검토 필요

○ 반포대교(잠수교) 정밀점검

- 누수가 발생되는 콘크리트 시공조인트 및 신축이음부 유간부족부 중점 점검

- 보도가 없는 반포대교 북단 접속교 구간 점검시 교통통제 등 안전에 유의

- 평시 접근이 어려운 잠수교 하부 등 점검시 담당공무원 동행할 것

□ 조치계획

○ 착수보고 의견사항을 과업수행에 반영토록 용역사에 통보하여 내실있는 용역 성과 도출

붙임 : 1. 착수보고회 전경사진 1부.

2. 착수보고 의견 각 1부.  끝.